[bookmark: bookmark30]ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
[bookmark: bookmark31]Нови високопроходими товарни автомобили, 4x4, с покрита бордова каросерия - 1 брой:
1. Автомобилите трябва да отговарят на европейското типово или единично одобрение от министерство на транспорта съгласно НАРЕДБА № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета или сходен от ЕС.
2. Задвижване система 4x4 ( всички колела зацепени) с демултипликатор
3. Колесна база между две оси: от 2500 мм. до 2650 мм.
4. Брой на осите: 2 ( две )
5. Размери на автомобила :
· Дължина:		 от 4400 мм. до 4860 мм. 
· Ширина:		 от 1800 мм. до 2200 мм. 
· Височина:	 от 2000 мм. до 2360 мм.
6. Клиренс: минимум  200 мм.
7. Дълбочина на газене: минимум  500 мм.
8. Маса на автомобила: минимум  1800 кг.
9. Обща маса: максимална 3200 кг.
10. Полезен товар: минимум 1150 кг.
11. Двигател с вътрешно горене, бензинов, 4 цилиндров с работен обем макс. 2800 смЗ
12. Максимална мощност: минимум 80 KW
13. Вместимост	на резервоара: минимум 50 л.
14. Комбиниран	разход на гориво ( безин ) максимум 16.0 л. / 100 км.
15. Норми на вредните емисии - минимум ЕВРО 5,
16. Механична петстепенна скоростна кутия.
17. Предни спирачки: дискови 
18. Задни спирачки: барабанни
19. Сервоусилвател на кормилната уредба
20. Брой врати: минимум - 2 бр.
21. Брой седящи места: минимум - 2 бр.
22. Гуми: минимален размер - 225/75/16
23. Гаранционен срок на автомобила: минимум 2 години от датата на регистрация
24. Да са фабрично нови и неупотребявани

