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[bookmark: bookmark33]Нови високопроходими пътнически автомобили, 4x4, със седем места и място за товарене - 19 броя:
1. Автомобилите трябва да отговарят на европейското типово или единично одобрение от министерство на транспорта съгласно НАРЕДБА № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета или сходен от ЕС.
2. Задвижване система 4x4 ( всички колела зацепени) с демултипликатор.
3. Колесна база между две оси: от 2250 мм. до 2650 мм.
4. Брой на осите: 2 ( две )
5. Размери на автомобила :
· Дължина : от 4300 мм. до 4500 мм. 
· Ширина: от 1800 мм. до 2200 мм. 
· Височина: от 2000 мм. до 2360 мм.
6. Клиренс: минимум - 200 мм.
7. Дълбочина на газене: минимум - 500 мм.
8. Маса на автомобила: минимум - 1800 кг.
9. Обща маса: максимална 3200 кг.
10. Полезен товар: минимум 900 кг.
11. Двигател с вътрешно горене, бензинов, 4 цилиндров с работен обем максимум 2800 смЗ
12. Максимална мощност: минимум 80 KW
13. Вместимост на резервоара: минимум 65 л.
14. Комбиниран разход на гориво ( безин ) максимум 16.0 л. / 100 км.
15. Норми на вредните емисии - минимум ЕВРО 5,
16. Механична петстепенна скоростна кутия.
17. Предни спирачки: дискови
18. Задни спирачки: барабанни
19. Сервоусилвател на кормилната уредба
20. Брой врати: минимум - 4 бр.
21. Брой седящи места: минимум - 7 бр.
22. Гуми: минимален размер - 225/75/16
23. Гаранционен срок на автомобила: минимум 2 години от датата на регистрация
24. Да са фабрично нови и неупотребявани

