ОБРАЗЕЦ № 2
До

УПРАВИТЕЛЯ НА

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”

ЕООД София

гр. София, бул.”Рожен”№15
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ОТ:

…………………………………………………………………………………………
(наименование на Участника)

Седалище и адрес на управление: ..............................................................................,
адрес за кореспонденция: ............................................................................................,
телефон: .............................., факс: .............................., е-mail: ..................................,
съдебна регистрация: ф. д № ......../ ........... г. по описа на ................................. съд,
ЕИК: ...................................; Идентификационен № по ДДС: ...................................,
представлявано от: .......................................................................................................,
в качеството му на: .......................................................................................................
ОТНОСНО:
Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: “Доставка на PEHD тръби; полиетиленови фитинги за бързи механични връзки; полиетиленови фасонни части на челна заварка и полиетиленови фасонни части и фитинги електрозаваряеми за водопроводи за пренос на питейна вода”.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Представляващия “Водоснабдяване и канализация” ЕООД София.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,
След запознаване с документацията за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка относно избор на изпълнител за доставка на водомери за нуждите на “В и К” ЕООД София, подробно описани в техническата спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата за обезпечаване експлоатационната дейност на Дружеството, съгласно условията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в качеството си на Изпълнител, предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура.
С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя по обявената процедура с горепосочения предмет, което съдържа:
І. ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ИЗДЕЛИЯ
Техническо описание на предложените тръби, фитинги и фасонни части по предмета на обществената поръчка, подлежащи на изпълнение:

.......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

Забележка: Участниците да посочат наименование/вид изделие, марка, описание на техническите параметри и характеристики, производител и предложените приложения от 1 до 6.

ІІ. ПРОИЗХОД НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ИЗДЕЛИЯ
Произход на предлаганите тръби, фитинги и фасонни части по предмета на поръчката:

.......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................
ІІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Срок за изпълнение на поръчката:

Ще изпълним предмета на обществената поръчка в срок от 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.
2. Предложен срок на доставка:
2.1. Ще изпълним предмета на поръчката регулярно през срока на действие на договора чрез периодични доставки в срок (посочете срока на доставка в работни дни, но не по-кратък от 1 (един) работен ден, считано от датата на представяне на писмена заявка за доставка на заявените от Възложителя количества) от .......... (........................................) работни дни от представяне на писмена заявка.

2.2. Доставките ще извършваме франко с.Лесново, община Елин Пелин за тръби и “В и К” ЕООД София - гр. София, бул. „Рожен”№15 за фитинги и фасонни части и ще удостоверим с двустранно подписани от представител на Възложителя и представител на Изпълнителя приемо-предавателни протоколи.
3. Предложен гаранционен срок:

3.1. Предлагаме гаранционен срок (посочете гаранционния срок в календарни месеци, считано от датата на доставка и не по-кратък от 36 месеца за всички видове тръби, фитинги и фасонни части) и условията, при които е валидна гаранцията за качество на предлаганите тръби, фитинги и фасонни части, в съответствие на БДС, EN или еквивалент и нормативните разпоредби: .......... (........................................) месеца, считано от датата на доставяне на тръби, фитинги и фасонни части до мястото на изпълнение и подписване на приемо-предавателни протоколи.

3.2. Задължаваме се през гаранционния срок на доставените тръби, фитинги и фасонни части да ги заменим за своя сметка и ще отстраним безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество, установени като гаранционни.
3.3. Декларираме, че посочената по-горе гаранция в обема и срока, са ми предоставени от фирмата-производител.
Пояснение: Гаранционният срок е времето, през което участникът се задължава да заменя за своя сметка и отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество, установени като гаранционни на доставените тръби, фитинги и фасонни части.
Забележка: Предлаганият гаранционен срок от участника, не може да бъде по-голям от гаранционния срок на производителя.
ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО
1. Поемаме гаранция за качеството на доставените тръби, фитинги и фасонни части.
2. Поемаме гаранция за качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

V. ДРУГИ
1. Местонахождение на складовата база на Продавача: ................................. .......................................................................................................................................... Документи и/или декларация, удостоверяващи, че участникът разполага със складова база и транспорт за доставка на заявените количества, като посочи и дали са собствени или наети за срок не по-кратък от срока на действие на договора за изпълнение на обществената поръчка.
2. Заявявам, че всяка доставка ще се придружава със следните актуални документи: фактура, приемателно-предавателен протокол, сертификат за качество, сертификат за съответствие или декларация за експлоатационните показатели или декларация за характеристиките на строителния продукт в съответствие с разпоредбите на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
3. Валидността на нашата оферта е ......................(.......................) месеца от крайния срок за подаването й и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.
4. ........................................................................................................................... ..........................................................................................................................................
(по преценка на Участника)

При така предложените условия от нас в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение: 
1.
Документ/декларация от производителя за гаранция с гаранционни условия на предлаганите тръби, фитинги и фасонни части;
2.
Документи и/или декларация, удостоверяващи, че участникът разполага със складова база и транспорт за доставка на заявените количества;
3.
Други документи и доказателства по преценка на участника.
__________ 2020 г.


Подпис и печат:
________________

(дата на подписване)



_____________________________________
_________________


    (длъжност на представляващия Участника)
(място на подписване)



_____________________________________









(име и фамилия)

Упълномощен да подпише офертата от името и за сметка на ....................................................................................................... (посочете фирмата на участника) ........................................................................................................................ (посочете името и длъжността на упълномощеното лице).
Приложение 1

Тръби РЕ 100 PN 10 SDR 17 - CEN 12201-1; 2 или еквивалентни стандарти.

	Тип на тръбата
	Диаметър

мм
	Работно налягане

atm
	Данни от участника за предлаганите тръби

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 32
	10
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 40
	10
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 50
	10
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 63
	10
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 75
	10
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 90
	10
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 110
	10
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 125
	10
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 140
	10
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 160
	10
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 180
	10
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 200
	10
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 225
	10
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 250
	10
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 280
	10
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 315
	10
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 355
	10
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 400
	10
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 450
	10
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 500
	10
	


Забележка:

HDPE - тръбите се доставят както следва:

за диаметри Ø 25 ÷ Ø 110 - руло - РЕ 100 CEN 12201 - 2;

за диаметри Ø 63 ÷ Ø 110 - пръти - РЕ 100 CEN 12201 - 2, с дължина L = 12 м

за диаметри Ø 125 ÷ Ø 500- пръти - РЕ 100 CEN 12201 – 2 с дължина L = 6 м; 12 м

по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в зависимост от изискваните количества.

Ще се оценяват предложения с еднаква цена за 1мл за доставка на руло и на пръти;

Приложение 2

Тръби РЕ 100 PN 16 SDR 11 - CEN 12201 - 1; 2 или еквивалентни стандарти.

	Тип на тръбата
	Диаметър /

mm
	Работно налягане

atm
	Данни от участника за предлаганите тръби

	НDРЕ

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 25
	16
	

	НDРЕ

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 32
	16
	

	НDРЕ

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 40
	16
	

	НDРЕ

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 50
	16
	

	НDРЕ

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 63
	16
	

	НDРЕ

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 75
	16
	

	НDРЕ

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 90
	16
	

	НDРЕ

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 110
	16
	

	НDРЕ

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 125
	16
	

	НDРЕ

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 140
	16
	

	НDРЕ

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 160
	16
	

	НDРЕ

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 180
	16
	

	НDРЕ

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 200
	16
	

	НDРЕ

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 225
	16
	

	НDРЕ

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 250
	16
	

	НDРЕ

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 280
	16
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 315
	16
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 355
	16
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 400
	16
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 450
	16
	

	HDPE

РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 500
	16
	


Забележка:

HDPE - тръбите се доставят както следва:

за диаметри Ø 25 ÷ Ø 110 - руло - РЕ 100 CEN 12201 - 2;

за диаметри Ø 63 ÷ Ø 110 - пръти - РЕ 100 CEN 12201 - 2, с дължина L = 12 м

за диаметри Ø 125 ÷ Ø 500- пръти - РЕ 100 CEN 12201 – 2 с дължина L = 6м; 12 м

по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в зависимост от изискваните количества.

Ще се оценяват предложения с еднаква цена за 1мл за доставка на руло и на пръти;

Приложение 3

HDPE - фасонни части РЕ 100 EN 12201- 3 или еквивалентни стандарти - РN 10 SDR 17

ляти под налягане (инжекционно ляти) за челна заварка

	Фасонна

част
	Диаметър

мм
	Работно

налягане

Bar
	Данни от участника за предлаганите ФЧ

	коляно 90º
	63
	10
	

	
	75
	10
	

	
	90
	10
	

	
	110
	10
	


	
	125
	10
	

	
	140
	10
	

	
	160
	10
	

	
	180
	10
	

	
	200
	10
	

	
	225
	10
	

	
	250
	10
	

	
	280
	10
	

	
	315
	10
	

	
	355
	10
	

	
	400
	10
	

	дъга 60º
	63
	10
	

	
	75
	10
	

	
	90
	10
	

	
	110
	10
	

	
	125
	10
	

	
	140
	10
	

	
	160
	10
	

	
	180
	10
	

	
	200
	10
	

	
	225
	10
	

	
	250
	10
	

	
	280
	10
	

	
	315
	10
	

	
	355
	10
	

	
	400
	10
	

	
	450
	10
	

	
	500
	10
	

	дъга 45º
	63
	10
	

	
	75
	10
	

	
	90
	10
	

	
	110
	10
	

	
	125
	10
	

	
	140
	10
	

	
	160
	10
	

	
	180
	10
	

	
	200
	10
	

	
	225
	10
	

	
	250
	10
	

	
	280
	10
	

	
	315
	10
	

	
	355
	10
	

	
	400
	10
	

	
	450
	10
	

	
	500
	10
	

	дъга 30º
	63
	10
	

	
	75
	10
	

	
	90
	10
	

	
	110
	10
	

	
	125
	10
	

	
	140
	10
	

	
	160
	10
	

	
	180
	10
	

	
	200
	10
	

	
	225
	10
	

	
	250
	10
	

	
	280
	10
	

	
	315
	10
	

	
	355
	10
	

	
	400
	10
	

	
	450
	10
	

	
	500
	10
	

	Тройник 90°
	63 х 63 х 63
	10
	

	
	75 х 75 75
	10
	

	
	90 х 90 х 90
	10
	

	
	110 х 110 х 110
	10
	

	
	125 х 125 х 125
	10
	

	
	140 х 140 х 140
	10
	

	
	160 х 160 х 160
	10
	

	
	180 х 180 х 180
	10
	

	
	200 х 200 х 200
	10
	

	
	225 х 225 х 225
	10
	

	
	250 х 250 х 250
	10
	

	
	280 х 280 х 280
	10
	

	
	315 х 315 х 315
	10
	

	
	355 х 355 х 355
	10
	

	
	400 х 400 х 400
	10
	

	
	450 х 450 х 450
	10
	

	
	500 х 500 х 500
	10
	

	Тройник

Намалител


	63 х 32 х 63
	10
	

	
	63 х 50 х 63
	10
	

	
	75 х 50 х 75
	10
	

	
	75 х 63 х 75
	10
	

	
	90 х 50 х 90
	10
	

	
	90 х 63 х 90
	10
	

	
	90 х 75 х 90
	10
	

	
	110 х 50 х 110
	10
	

	
	110 х 63 х 110
	10
	

	
	110 х 75 х 110
	10
	

	
	110 х 90 х 110
	10
	

	
	125 х 63 х 125
	10
	

	
	125 х 75 х 125
	10
	

	
	125 х 90 х 125
	10
	

	
	125 х 110 х 125
	10
	

	
	140 х 63 х 140
	10
	

	
	140 х 75 х 140 
	10
	

	
	140 х 90 х 140 
	10
	

	
	140 х 110 х 140
	10
	

	
	140 х 125 х 140
	10
	

	
	160 х 63 х 160
	10
	

	
	160 х 75 х 160
	10
	

	
	160 х 90 х 160
	10
	

	
	160 х 110 х 160
	10
	

	
	160 х 125 х 160
	10
	

	
	160 х 140 х 160
	10
	

	
	180 х 75 х 180
	10
	

	
	180 х 90 х 180
	10
	

	
	180 х 110 х 180
	10
	

	
	180 х 125 х 180
	10
	

	
	180 х 140 х 180
	10
	

	
	180 х 160 х 180
	10
	

	
	200 х 63 х 200
	10
	

	
	200 х 75 х 200 
	10
	

	
	200 х 90 х 200 
	10
	

	
	200 х 110 х 200
	10
	

	
	200 х 125 х 200
	10
	

	
	200 х 160 х 200
	10
	

	
	225 х 63 х 225
	10
	

	
	225 х 75 х 225 
	10
	

	
	225 х 90 х 225 
	10
	

	
	225 х 110 х 225 
	10
	

	
	225 х 125 х 225
	10
	

	
	225 х 140 х 225 
	10
	

	
	225 х 160 х 225 
	10
	

	
	225 х 180 х 225
	10
	

	
	250 х 110 х 250
	10
	

	
	250 х 160 х 250
	10
	

	
	250 х 180 х 250
	10
	

	
	250 х 200 х 250
	10
	

	
	280 х 200 х 280
	10
	

	
	280 х 225 х 280
	10
	

	
	280 х 250 х 280
	10
	

	Тройник

Намалител
	315 х 90 х 315
	10
	

	
	315 х 110 х 315
	10
	

	
	315 х 160 х 315
	10
	

	
	315 х 180 х 315
	10
	

	
	315 х 200 х 315
	10
	

	
	315 х 225 х 315
	10
	

	
	315 х 250 х 315
	10
	

	
	315 х 280 х 315
	10
	

	
	355 х 250 х 355 
	10
	

	
	355 х 280 х 355
	10
	

	
	355 х 315 х 355
	10
	

	
	400 х 280 х 400
	10
	

	
	400 х 315 х 400
	10
	

	
	400 х 355 х 400
	10
	

	
	450 х 280 х 450
	10
	

	
	450 х 315 х 450
	10
	

	
	450 х 355 х 450
	10
	

	
	500 х 280 х 500
	10
	

	
	500 х 315 х 500
	10
	

	
	500 х 350 х 500
	10
	

	
	500 х 400 х 500
	10
	

	Намалител

/редуктор/

дълъг
	50 х 25
	10
	

	
	50 х 32
	10
	

	
	50 х 40
	10
	

	
	63 х 32
	10
	

	
	63 х 40
	10
	

	
	63 х 50
	10
	

	
	75 х 50
	10
	

	
	75 х 63
	10
	

	
	90 х 50
	10
	

	
	90 х 63
	10
	

	
	90 х 75
	10
	

	
	110 х 50
	10
	

	
	110 х 63
	10
	

	
	110 х 75
	10
	

	
	110 х 90
	10
	

	
	125 х 63
	10
	

	Намалител

/редуктор/

дълъг
	125 х 75
	10
	

	
	125 х 90
	10
	

	
	125 х 110
	10
	

	
	140 х 75
	10
	

	
	140 х 90
	10
	

	
	140 х 110
	10
	

	
	140 х 125
	10
	

	
	160 х 90
	10
	

	
	160 х110
	10
	

	
	160 х 125
	10
	

	
	160 х 140
	10
	

	
	180 х 90
	10
	

	
	180 х 110
	10
	

	
	180 х 125
	10
	

	
	180 х 140
	10
	

	
	180 х 160
	10
	

	
	200 х 125
	10
	

	
	200 х 140
	10
	

	
	200 х 160
	10
	

	
	200 х 180
	10
	

	
	225 х 110
	10
	

	
	225 х 140
	10
	

	
	225 х 160
	10
	

	
	225 х 180
	10
	

	
	225 х 200
	10
	

	
	250 х 160
	10
	

	
	250 х 180
	10
	

	
	250 х 200
	10
	

	
	250 х 225
	10
	

	
	280 х 180
	10
	

	
	280 х 200
	10
	

	
	280 х 225
	10
	

	
	280 х 250
	10
	

	
	315 х 200
	10
	

	
	315 х 225
	10
	

	
	315 х 250
	10
	

	Намалител

/редуктор/

дълъг
	315 х 280
	10
	

	
	355 х 250
	10
	

	
	355 х 280
	10
	

	
	355 х 315
	10
	

	
	400 х 280
	10
	

	
	400 х 315
	10
	

	
	400 х 355
	10
	

	
	450 х 200
	10
	

	
	450 х 315
	10
	

	
	450 х 350
	10
	

	
	450 х 400
	10
	

	
	500 х 315
	10
	

	
	500 х 355
	10
	

	
	500 х 400
	10
	

	
	500 х 450
	10
	

	Намалител

/редуктор/

къс
	50 х 25
	10
	

	
	50 х 32
	10
	

	
	50 х 40
	10
	

	
	63 х 32
	10
	

	
	63 х 40
	10
	

	
	63 х 50
	10
	

	
	75 х 32
	10
	

	
	75 х 50
	10
	

	
	75 х 63
	10
	

	
	90 х 50
	10
	

	
	90 х 63
	10
	

	
	90 х 75
	10
	

	
	110 х 50
	10
	

	
	110 х 63
	10
	

	
	110 х 75
	10
	

	
	110 х 90
	10
	

	
	125 х 63
	10
	

	
	125 х 75
	10
	

	
	125 х 90
	10
	

	
	125 х 110
	10
	

	
	140 х 75
	10
	

	
	140 х 90
	10
	

	
	140 х 110
	10
	

	
	140 х 125
	10
	

	Намалител

/редуктор/

Къс
	160 х 90
	10
	

	
	160 х110
	10
	

	
	160 х 125
	10
	

	
	160 х 140
	10
	

	
	180 х 90
	10
	

	
	180 х 110
	10
	

	
	180 х 125
	10
	

	
	180 х 140
	10
	

	
	180 х 160
	10
	

	
	200 х 125
	10
	

	
	200 х 140
	10
	

	
	200 х 160
	10
	

	
	200 х 180
	10
	

	
	225 х 110
	10
	

	
	225 х 140
	10
	

	
	225 х 160
	10
	

	
	225 х 180
	10
	

	
	225 х 200
	10
	

	
	250 х 160
	10
	

	
	250 х 180
	10
	

	
	250 х 200
	10
	

	
	250 х 225
	10
	

	
	280 х 180
	10
	

	
	280 х 200
	10
	

	
	280 х 225
	10
	

	
	280 х 250
	10
	

	
	315 х 200
	10
	

	
	315 х 225
	10
	

	
	315 х 250
	10
	

	
	315 х 280
	10
	

	
	355 х 200
	10
	

	
	355 х 225
	10
	

	
	355 х 250
	10
	

	
	355 х 280
	10
	

	
	355 х 315
	10
	

	Намалител

/редуктор/

къс
	400 х 225
	10
	

	
	400 х 250
	10
	

	
	400 х 280
	10
	

	
	400 х 315
	10
	

	
	400 х 355
	10
	

	Фланшов

накрайник
	63
	10
	

	
	75
	10
	

	
	90
	10
	

	
	110
	10
	

	
	125
	10
	

	
	140
	10
	

	
	160
	10
	

	
	180
	10
	

	
	200
	10
	

	
	225
	10
	

	
	250
	10
	

	
	280
	10
	

	
	315
	10
	

	
	355
	10
	

	
	400
	10
	

	Фланец с покритие РР и 

чугунена сърцевина
	63 / 50
	10
	

	
	75 / 65
	10
	

	
	90 / 80 
	10
	

	
	110 / 100
	10
	

	
	125 / 100
	10
	

	
	140 / 125
	10
	

	
	160 / 150
	10
	

	
	180 / 150
	10
	

	
	200 / 200
	10
	

	
	225 / 200
	10
	

	
	250 / 250
	10
	

	
	280 / 250
	10
	

	
	315 / 300
	10
	

	
	355 / 350
	10
	

	
	400 / 400
	10
	

	Тапа
	63
	10
	

	
	75
	10
	

	
	90
	10
	

	
	110
	10
	

	
	125
	10
	

	
	140
	10
	

	
	160
	10
	

	
	180
	10
	

	
	200
	10
	

	
	225
	10
	

	
	250
	10
	

	
	280
	10
	

	
	315
	10
	

	
	355
	10
	


Приложение 4

HDPE - фасонни части РЕ 100 EN 12201 – 3 или еквивалентен - PN 16 /SDR 11/

ляти под налягане за челна заварка

	Фасонна

част
	Диаметър

мм
	Работно

налгане

bar
	Данни от участника за предлаганите ФЧ

	коляно 90º
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	
	250
	16
	

	
	280
	16
	

	
	315
	16
	

	
	355
	16
	

	
	400
	16
	

	дъга 60º
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	
	250
	16
	

	
	280
	16
	

	
	315
	16
	

	
	355
	16
	

	
	400
	16
	

	
	450
	16
	

	
	500
	16
	

	дъга 45º
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	
	250
	16
	

	
	280
	16
	

	
	315
	16
	

	
	355
	16
	

	
	400
	16
	

	
	450
	16
	

	
	500
	16
	

	дъга 30º0
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	
	250
	16
	

	
	280
	16
	

	
	315
	16
	

	
	355
	16
	

	
	400
	16
	

	
	450
	16
	

	
	500
	16
	

	тройник
	63 х 63 х 63
	16
	

	
	75 х 75 х 75
	16
	

	
	90 х 90 х 90
	16
	

	
	110 х 110 х 110
	16
	

	
	125 х 125 х 125
	16
	

	
	140 х 140 х 140
	16
	

	
	160 х 160 х 160
	16
	

	
	180 х 180 х 180
	16
	

	
	200 х 200 х 200
	16
	

	
	225 х 225 х 225
	16
	

	
	250 х 250 х 250
	16
	

	
	280 х 280 х 280
	16
	

	
	315 х 315 х 315
	16
	

	
	355 х 355 х 355
	16
	

	
	400 х 400 х 400
	16
	

	
	450 x 450 x 450
	16
	

	
	500 x 500 x 500
	16
	

	тройник

намалител


	63 х 32 х 63
	16
	

	
	63 х 50 х 63
	16
	

	
	75 х 32 х 75
	16
	

	
	75 х 50 х 75
	16
	

	
	75 х 63 х 75
	16
	

	
	90 х 50 х 90
	16
	

	
	90 х 63 х 90
	16
	

	
	90 х 75 х 90
	16
	

	
	110 х 50 х 110
	16
	

	
	110 х 63 х 110
	16
	

	
	110 х 75 х 110
	16
	

	
	110 х 90 х 110
	16
	

	
	125 х 63 х 125
	16
	

	
	125 х 75 х 125
	16
	

	
	125 х 90 х 125
	16
	

	
	125 х 110 х 125
	16
	

	
	140 х 63 х 140
	16
	

	
	140 х 75 х 140
	16
	

	
	140 х 90 х 140
	16
	

	
	140 х 110 х 140
	16
	

	
	140 х 125 х 140
	16
	

	
	160 х 63 х 160
	16
	

	
	160 х 75 х 160
	16
	

	
	160 х 90 х 160
	16
	

	
	160 х 110 х 160
	16
	

	
	160 х 125 х 160
	16
	

	
	160 х 140 х 160
	16
	

	
	180 х 75 х 180
	16
	

	
	180 х 90 х 180
	16
	

	
	180 х 110 х 180
	16
	

	
	180 х 125 х 180
	16
	

	
	180 х 140 х 180
	16
	

	
	180 х 160 х 180
	16
	

	
	200 х 63 х 200
	16
	

	
	200 х 75 х 200
	16
	

	
	200 х 90 х 200
	16
	

	
	200 х 110 х 200
	16
	

	
	200 х125 х 200
	16
	

	
	200 х 140 х 200
	16
	

	
	200 х 160, х 200
	16
	

	
	200 х 180 х 200
	16
	

	
	225 х 63 х 225
	16
	

	
	225 х 75 х 225
	16
	

	
	225 х 90 х 225
	16
	

	
	225 х 110 х 225
	16
	

	
	225 х 125 х 225
	16
	

	
	225 х 140 х 225
	16
	

	
	225 х 160 х 225
	16
	

	
	225 х 180 х 225
	16
	

	
	250 х 110 х 250
	16
	

	
	250 х 160 х 250
	16
	

	
	250 х 180 х 250
	16
	

	
	250 х 200 х 250
	16
	

	
	280 х 75 х 280
	16
	

	
	280 х 90 х 280
	16
	

	
	280 х 110 х 280
	16
	

	
	280 х 140 х 280
	16
	

	
	280 х 160 х 280
	16
	

	тройник

намалител


	280 х 180 х 280
	16
	

	
	280 х 200 х 280
	16
	

	
	280 х 225 х 280
	16
	

	
	315 х90 х 315 
	16
	

	
	315 х 110 х 315
	16
	

	
	315 х 160 х 315
	16
	

	
	315 х 180 х 315
	16
	

	
	315 х 200 х 315
	16
	

	
	315 х 225 х 315
	16
	

	
	315 х 250 х 315
	16
	

	
	355 х 110 х 355
	16
	

	
	355 х 125 х 355
	16
	

	
	355 х 140 х 355
	16
	

	
	355 х 160 х 355
	16
	

	
	355 х 180 х 355
	16
	

	
	355 х 200 х 355
	16
	

	
	355 х 225 х 355
	16
	

	
	355 х 250 х 355
	16
	

	
	355 х 280 х 355
	16
	

	
	400 х 110 х 400
	16
	

	
	400 х 125 х 400
	16
	

	
	400 х 140 х 400
	16
	

	
	400 х 160 х 400
	16
	

	
	400 х 180 х 400
	16
	

	
	400 х 200 х 400
	16
	

	
	400 х 225 х 400
	16
	

	
	400 х 250 х 400
	16
	

	
	400 х 280 х 400
	16
	

	тройник

намалител


	400 х 315 х 400
	16
	

	
	400 x 355 x 400
	16
	

	
	450 x 280 x 450
	16
	

	
	450 x 315 x 450
	16
	

	
	450 x 355 x 450
	16
	

	
	500 x 280 x 500
	16
	

	
	500 x 315 x 500
	16
	

	
	500 x 350 x 500
	16
	

	
	500 x 400 x 500
	16
	

	Намател /редуктор/ дълъг
	50 х 25
	16
	

	
	50 х 32
	16
	

	
	50 х 40
	16
	

	
	63 х 32
	16
	

	
	63 х 40
	16
	

	
	63 х 50
	16
	

	
	75 х 50
	16
	

	
	75 х 63
	16
	

	
	90 х 50
	16
	

	
	90 х 63
	16
	

	
	90 х 75
	16
	

	
	110 х 63
	16
	

	
	110 х 75
	16
	

	
	110 х 90
	16
	

	
	125 х 63
	16
	

	
	125 х 75
	16
	

	
	125 х 90
	16
	

	
	125 х 110
	16
	

	
	140 х 75
	16
	

	
	140 х 90
	16
	

	
	140 х 110
	16
	

	
	140 х 125
	16
	

	
	160 х 90
	16
	

	
	160 х 110
	16
	

	
	160 х 125
	16
	

	
	160 х 140
	16
	

	
	180 х 90
	16
	

	Намател /редуктор/ дълъг
	180 х 110
	16
	

	
	180 х 125
	16
	

	
	180 х 140
	16
	

	
	180 х 160
	16
	

	
	200 х 125
	16
	

	
	200 х 140
	16
	

	
	200 х 160
	16
	

	
	200 х 180
	16
	

	
	225 х 110
	16
	

	
	225 х 140
	16
	

	
	225 х 160
	16
	

	
	225 х 180
	16
	

	
	225 х 200
	16
	

	
	250 х 160
	16
	

	
	250 х 180
	16
	

	
	250 х 200
	16
	

	
	250 х 225
	16
	

	
	280 х 180
	16
	

	
	280 х 200
	16
	

	
	280 х 225
	16
	

	
	280 х 250
	16
	

	
	315 х 200
	16
	

	
	315 х 225
	16
	

	
	315 х 250
	16
	

	
	315 х 280
	16
	

	
	355 х 250
	16
	

	
	355 х 280
	16
	

	
	355 х 315
	16
	

	
	400 х 280
	16
	

	
	400 х 315
	16
	

	Намател /редуктор/ дълъг
	400 х 355
	16
	

	
	450 x 200
	16
	

	
	450 x 315
	16
	

	
	450 x 350
	16
	

	
	450 x 400
	16
	

	
	500 x 315
	16
	

	
	500 x 355
	16
	

	
	500 x 400
	16
	

	
	500 x 450
	16
	

	Намател /редуктор/ къс
	50 х 25
	16
	

	
	50 х 32
	16
	

	
	50 х 40
	16
	

	
	63 х 32
	16
	

	
	63 х 40
	16
	

	
	63 х 50
	16
	

	
	75 х 32
	16
	

	
	75 х 50
	16
	

	
	75 х 63
	16
	

	
	90 х 50
	16
	

	
	90 х 63
	16
	

	
	90 х 75
	16
	

	
	110 х 50
	16
	

	
	110 х 63
	16
	

	
	110 х 75
	16
	

	
	110 х 90
	16
	

	
	125 х 63
	16
	

	
	125 х 75
	16
	

	
	125 х 90
	16
	

	
	125 х 110
	16
	

	
	140 х 75
	16
	

	
	140 х 90
	16
	

	
	140 х 110
	16
	

	
	140 х 125
	16
	

	
	160 х 90
	16
	

	
	160 х110
	16
	

	
	160 х 125
	16
	

	
	160 х 140
	16
	

	
	180 х 90
	16
	

	
	180 х 110
	16
	

	
	180 х 125
	16
	

	
	180 х 140
	16
	

	
	180 х 160
	16
	

	
	200 х 125
	16
	

	
	200 х 140
	16
	

	Намател /редуктор/ къс
	200 х 160
	16
	

	
	200 х 180
	16
	

	
	225 х 110
	16
	

	
	225 х 140
	16
	

	
	225 х 160
	16
	

	
	225 х 180
	16
	

	
	225 х 200
	16
	

	
	250 х 160
	16
	

	
	250 х 180
	16
	

	
	250 х 200
	16
	

	
	250 х 225
	16
	

	
	280 х 180
	16
	

	
	280 х 200
	16
	

	
	280 х 225
	16
	

	
	280 х 250
	16
	

	
	315 х 200
	16
	

	
	315 х 225
	16
	

	
	315 х 250
	16
	

	
	315 х 280
	16
	

	
	355 х 200
	16
	

	
	355 х 225
	16
	

	
	355 х 250
	16
	

	
	355 х 280
	16
	

	
	355 х 315
	16
	

	
	400 х 225
	16
	

	
	400 х 250
	16
	

	
	400 х 280
	16
	

	
	400 х 315
	16
	

	
	400 х 355
	16
	

	фланшов

накрайник
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	
	250
	16
	

	
	280
	16
	

	
	315
	16
	

	
	355
	16
	

	
	400
	16
	

	Фланец с покритие РР и

чугунена сърцевина


	63 / 50
	16
	

	
	75 / 65
	16
	

	
	90 / 80 
	16
	

	
	110 / 100
	16
	

	
	125 / 100
	16
	

	
	140 / 125
	16
	

	
	160 / 150
	16
	

	
	180 / 150
	16
	

	
	200 / 200
	16
	

	
	225 / 200
	16
	

	
	250 / 250
	16
	

	
	280 / 250
	16
	

	
	315 / 300
	16
	

	
	355 / 350
	16
	

	
	400 / 400
	16
	

	тапа
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	
	250
	16
	

	
	280
	16
	

	
	315
	16
	

	
	355
	16
	


Приложение 5

PP - фитинги за бърза механична връзка (БМВ)

стандарт ISO 14236:2000 или еквивалент

	Фитинги
	Диаметър

Мм
	Работно налягане bar
	Работно налягане bar
	Данни от участника за предлаганите БМВ

	Муфа
	25
	-----
	16
	

	
	32
	10
	16
	

	
	40
	10
	16
	

	
	50
	10
	16
	

	
	63
	10
	16
	

	
	75
	10
	16
	

	
	90
	10
	16
	

	
	110
	10
	16
	

	Преход външна резба
	25 х ¾", 1"
	10
	16
	

	
	32 х ¾", 1", 1¼"
	10
	16
	

	
	40 х 1 ", 1¼", 1½"
	10
	16
	

	
	50 х 1¼", 1½", 2"
	10
	16
	

	
	63 х 1½", 2", 2½"
	10
	16
	

	
	75 х 2", 2½", 3"
	10
	16
	

	
	90 х 2", 2½", 3", 4"
	10
	16
	

	
	110 х 2",3",4"
	10
	16
	

	Преход вътрешна резба
	25 х ¾", 1"
	10
	16
	

	
	32 х ¾", 1", 1¼"
	10
	16
	

	
	40 х 1 ", 1¼", 1½"
	10
	16
	

	
	50 х 1¼", 1½", 2"
	10
	16
	

	
	63 х 1½", 2"
	10
	16
	

	
	75 х 2", 2½", 3"
	10
	16
	

	
	90 х 2", 2½", 3"
	10
	16
	

	
	110 х 3", 4"
	10
	16
	

	Тапа
	25
	10
	16
	

	
	32
	10
	16
	

	
	40
	10
	16
	

	
	50
	10
	16
	

	
	63
	10
	16
	

	
	75
	10
	16
	

	
	90
	10
	16
	

	
	110
	10
	16
	

	Муфа намалител
	32 х 25
	10
	16
	

	
	40 х 32, 25
	10
	16
	

	
	50 х 40, 32, 25
	10
	16
	

	
	63 х 50, 40, 32
	10
	16
	

	
	75 х 63, 50
	10
	16
	

	
	90 х 75, 63
	10
	16
	

	
	110 х 90, 75
	10
	16
	

	90º коляно
	25 х 2
	10
	16
	

	
	32 х 32
	10
	16
	

	
	40 х 40
	10
	16
	

	
	50 х 50
	10
	16
	

	
	63 х 63
	10
	16
	

	
	75 х 75
	10
	16
	

	
	90 х 90
	10
	16
	

	
	110 х 110
	10
	16
	

	коляно с външна резба
	25 х ¾"
	10
	16
	

	
	25 х 1"
	10
	16
	

	
	32 х ¾"
	10
	16
	

	
	32 х 1"
	10
	16
	

	
	32 х 1¼"
	10
	16
	

	
	40 х 1"
	10
	16
	

	
	40 х 1¼"
	10
	16
	

	
	40 х 1½"
	10
	16
	

	
	50 х 1¼"
	10
	16
	

	
	50 х 1½"
	10
	16
	

	
	50 х 2"
	10
	16
	

	
	63 х 1½"
	10
	16
	

	
	63 х 2"
	10
	16
	

	
	63 х 2½"
	10
	16
	

	
	75 х 2½"
	10
	16
	

	
	75 х 3"
	10
	16
	

	
	90 х 3"
	10
	16
	

	
	90 х 4"
	10
	16
	

	
	110 х 4"
	10
	16
	

	коляно с вътрешна резба
	25 х ½"
	10
	16
	

	
	25 х ¾"
	10
	16
	

	
	25 х 1"
	10
	16
	

	
	32 х ½"
	10
	16
	

	
	32 х ¾"
	10
	16
	

	
	32 х 1"
	10
	16
	

	
	32 х 1¼"
	10
	16
	

	
	40 х 1"
	10
	16
	

	
	40 х 1¼"
	10
	16
	

	
	40 х 1½"
	10
	16
	

	
	50 х 1¼"
	10
	16
	

	
	50 х 1½"
	10
	16
	

	
	50 х 2"
	10
	16
	

	
	63 х 1½"
	10
	16
	

	
	63 х 2"
	10
	16
	

	
	63 х 2½"
	10
	16
	

	
	75 х 2½"
	10
	16
	

	
	75 х 3"
	10
	16
	

	
	90 х 3"
	10
	16
	

	
	90 х 4"
	10
	16
	

	
	110 х 4"
	10
	16
	

	тройник
	25 х 25 х 25
	10
	16
	

	
	32 х 32 х 32
	10
	16
	

	
	40 х 40 х 40
	10
	16
	

	
	50 х 50 х 50
	10
	16
	

	
	63 х 63 х 63
	10
	16
	

	
	75 х 75 х 75
	10
	16
	

	
	90 х 90 х 90
	10
	16
	

	
	110 х 110 х 110
	10
	16
	

	тройник намалител
	32 х 25 х 32
	10
	16
	

	
	40 х 32 х 40
	10
	16
	

	
	50 х 40 х 50
	10
	16
	

	
	63 х 50 х 63
	10
	16
	

	
	75 х 63 х 75
	10
	16
	

	тройник с външна резба
	25 х ¾" х 25
	10
	16
	

	
	25 х 1" х 25
	10
	16
	

	
	32 х 1" х 32
	10
	16
	

	
	32 х 1¼" х 32
	10
	16
	

	
	40 х 1" х 40
	10
	16
	

	
	40 х 1¼" х 40
	10
	16
	

	
	40 х 1½" х 40
	10
	16
	

	
	50 х 1¼" х 50
	10
	16
	

	
	50 х 1½" х 50
	10
	16
	

	
	50 х 2" х 50
	10
	16
	

	
	63 х 1½" х 63
	10
	16
	

	
	63 х 2" х 63
	10
	16
	

	
	63 х 2½" х 63
	10
	16
	

	
	75 х 2 ½" х 75
	10
	16
	

	
	75 х 3" х 75
	10
	16
	

	
	90 х 3" х 90
	10
	16
	

	
	90 х 4" х 90
	10
	16
	

	
	110 х 4" х 110
	10
	16
	

	90º тройник преход вътрешна резба
	25 х ¾" х 25
	10
	16
	

	
	25 х 1" х 25
	10
	16
	

	
	32 х ¾" х 32
	10
	16
	

	
	32 х 1" х 32
	10
	16
	

	
	32 х 1¼" х 32
	10
	16
	

	
	40 х 1" х 40
	10
	16
	

	
	40 х 1¼" х 40
	10
	16
	

	
	40 х 1½" х 40
	10
	16
	

	
	50 х 1¼" х 50
	10
	16
	

	
	50 х 1½" х 50
	10
	16
	

	
	50 х 2" х 50
	10
	16
	

	
	63 х 1½" х 63
	10
	16
	

	
	63 х 2" х 63
	10
	16
	

	
	75 х 2" х 75
	10
	16
	

	
	75 х 2½" х 75
	10
	16
	

	
	75 х 3" х 75
	10
	16
	

	
	90 х 2½" х 90
	10
	16
	

	
	90 х 3" х 90
	10
	16
	

	
	90 х 4" х 90
	10
	16
	

	
	110 х 4" х 110
	10
	16
	

	Преход фланец
	75 х 2½"
	10
	16
	

	
	75 х 3"
	10
	16
	

	
	90 х 3"
	10
	16
	

	
	90 х 4"
	10
	16
	

	
	110 х 4"
	10
	16
	

	Водовземна

скоба
	25 х ½", ¾"
	10
	16
	

	
	32 х ½", ¾"
	10
	16
	

	
	40 х ½", ¾", 1"
	10
	16
	

	
	50 х ½", ¾", 1"
	10
	16
	

	
	63 х ½", ¾", 1 ", 1¼", 1½"
	10
	16
	

	
	75 х ½", ¾", 1", 1¼", 1½",2"
	10
	16
	

	
	90 х ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2"
	10
	16
	

	
	110 х ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 3"
	10
	16
	

	
	125 х ¾", 1", 1¼", 1½", 2"
	10
	16
	

	
	140 х 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3"
	10
	16
	

	
	160 х ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 3"
	10
	16
	

	
	200 х 1¼", 1½", 2", 3", 4"
	10
	16
	

	
	225 х 1¼", 1½", 2", 3", 4"
	10
	16
	

	
	250 х 1¼", 1½", 2", 3", 4"
	10
	16
	

	
	315 х 1¼", 1½", 2", 3", 4"
	10
	16
	


Приложение 6
PЕ 100; PEHD – електрозаваряеми фитинги

стандарт БДС EN 12201 - 3

	Електрозаваряеми фитинги
	Диаметър

Мм
	Работно

налягане

bar
	Данни от участника за предлаганите фитинги

	Муфа без ограничител


	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	
	250
	16
	

	
	280
	16
	

	
	315
	16
	

	
	355
	16
	

	
	400
	16
	

	
	450
	16
	

	
	500
	16
	

	45º коляно 
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	90º коляно
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	Преход РЕ-HD 

месинг външна резба
	25 х ¾"
	16
	

	
	32 х 1"
	16
	

	
	32 х 1¼"
	16
	

	
	32 х 1½"
	16
	

	
	40 х 1"
	16
	

	
	40 х 1¼"
	16
	

	
	40 х 1½"
	16
	

	
	40 х 2"
	16
	

	
	50 х 1"
	16
	

	
	50 х 1¼"
	16
	

	
	50 х 1½"
	16
	

	
	50 х 2"
	16
	

	
	63 х 1¼"
	16
	

	
	63 х 1½"
	16
	

	
	63 х 2"
	16
	

	
	75 х 2"
	16
	

	
	75 х 2½"
	16
	

	Преход РЕ-HD 

месинг вътрешна резба


	32 х 1"
	16
	

	
	40 х 1¼"
	16
	

	
	50 х 1½"
	16
	

	
	63 х 1½"
	16
	

	
	63 х 2"
	16
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