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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ:
“ДОСТАВКА НА 
PEHD ТРЪБИ; ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ФИТИНГИ ЗА БЪРЗИ МЕХАНИЧНИ ВРЪЗКИ; ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ФАСОННИ ЧАСТИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА И ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ФАСОННИ ЧАСТИ И ФИТИНГИ ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМИ
ЗА ВОДОПРОВОДИ ЗА ПРЕНОС НА ПИТЕЙНА ВОДА”

1. Решение № ОП-3 / ..............2019 г. на Управителя на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД София, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
2. Обявление за поръчка - комунални услуги.
3. Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка.
4. Методика за оценка на офертите.
5. Проект на договор за изпълнение на поръчката.
6. Условия за участие и провеждане на публично състезание по ЗОП.
7. Образци на документи и указание за подготовката им:
7.1. Образец № 1 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
7.2. Образец № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя;
7.3. Образец № 3 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
7.4. Образец № 4 - Декларация за срока на валидност на офертата;
7.5. Образец № 5 - Ценово предложение;
7.6. Образец № 6 - Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
7.7. Образец № 7 - Декларация за липса на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП;
7.8. Образец № 8 - Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
7.9. Образец № 9 - Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ОПРЕДЕЛЯЩА НЕОБХОДИМИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
”ДОСТАВКА НА PEHD ТРЪБИ; ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ФИТИНГИ ЗА БЪРЗИ МЕХАНИЧНИ ВРЪЗКИ; ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ФАСОННИ ЧАСТИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА И ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ФАСОННИ ЧАСТИ И ФИТИНГИ ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМИ ЗА ВОДОПРОВОДИ ЗА ПРЕНОС НА ПИТЕЙНА ВОДА”
ИЗИСКВАНИЯ СВЪРЗАНИ С ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ВЪВЕДЕНИЕ. Описание на предмета на поръчката:
Предметът на настоящата обществена поръчка е: 
ДОСТАВКА НА PEHD PE100 ТРЪБИ С ДИАМЕТРИ ОТ Ф25 ДО Ф 500;
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ФИТИНГИ ЗА БЪРЗИ МЕХАНИЧНИ ВРЪЗКИ С ДИАМЕТРИ ОТ Ф25 ДО Ф110;
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ФАСОННИ ЧАСТИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА С ДИАМЕТРИ ОТ 
Ф63 ДО Ф 500
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ФАСОННИ ЧАСТИ И ФИТИНГИ ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМИ С ДИАМЕТРИ ОТ Ф63 ДО Ф500
Целта на обществената поръчка е избора на доставчик на тръбите, фитингите и фасонните частите, включени в Приложенията  към Техническа спецификация, за обезпечаване нуждите на „В и К” ЕООД София във връзка с експлоатационните дейности на дружеството.
Възложител: „В и К” ЕООД София 
Съгласно чл. 5, ал. 4 т. 2 ЗОП
Място на изпълнение: 
За тръби - базисен склад на ВиК ЕООД София в с.Лесново, община Елин Пелин, а за фасонни части и фитинги – склада на Централна управление (ЦУ) в гр.София, бул.”Рожен” №15.
Правно основание, ред за възлагане и прогнозна стойност
На основание чл. 18, ал. 1, т. 12 ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП настоящата обществената поръчка се възлага чрез публично състезание по реда на чл. 178-181 от ЗОП и съгласно ППЗОП.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 300 000.00 лв. (триста хиляди лева) без ДДС
[bookmark: _Toc383788137][bookmark: _Toc411333400]Критерий за оценка на офертите
Критерият за оценка на икономически най-изгодна оферта е „най-ниска цена” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП.
[bookmark: _Toc383788139][bookmark: _Toc411333403]Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора.
Участникът ще бъде отстранен от участие в публичното състезание, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на възложителя и в определения в нея срок.
[bookmark: _Toc411333405]Разходи за поръчката
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците. Участниците не могат да имат претенции по направените от самите тях разходи по подготовката и подаването на офертите си, включително и при отстраняване от участие.
[bookmark: _Toc383788142][bookmark: _Toc411333406]Финансиране
Поръчката се финансира със собствени средства на възложителя. 
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Подробните видове, размери и технически параметри на стоките, предмет на доставката са посочени в Приложенията от 1 до 6, неразделна част от настоящата документация.
2. Тръбите, фитингите, фасонните части и свързващите елементи са за водопроводи за питейно-битово водоснабдяване. 
3. Място на изпълнение: 
За тръби – базисен склад в с.Лесново, община Елин Пелин;
За фасонни части и фитинги –склада на ЦУ на ВиК ЕООД София в гр София, бул. Рожен №15 
4. Срок на изпълнение: 1 (една) година /12 месеца, от датата на сключване на договора или от датата на приключване на действащия договор, когато договора се подпише преди тази дата. 
5. Мострите да отговарят на оферираните тръби, фитинги и фасонни части, с които участникът участва в процедурата и да отговарят на предварително обявените от възложителя условия и изисквания, указани в документацията.
Мострите се представят в отделна запечатана непрозрачна опаковка надлежно надписана. Запечатването да не позволява отваряне, нарушаване целостта на поставения от участника печат. В опаковката се поставя опис на представените мостри. Мостри представени във вид, различен от описания не се приемат.
При изпълнението на договора, тръбите, фитингите и фасонните части да са произведени от същия производител, с еднакво  качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът участва в процедурата и е определен за изпълнител на поръчката.
Мострите на всички участници в процедурата чрез публично състезание, с изключение на мострите на определения за изпълнител, се връщат срещу подпис в срок от 10 календарни дни считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка или от прекратяването на процедурата. Предаването на мострите се извършва с приемо-предавателен протокол.
Мострите на определеният за изпълнител стават неразделна част от договора, като служат за проверка на качеството по време на неговото изпълнение. Те се задържат от възложителя и остават за сравнение при материално отговорното лице на възложителя до приключване на договора и изтичане на срока за рекламации по него.
За непотърсени мостри от участниците до един месец след сключване на договора с определения изпълнител, възложителят не носи отговорност за връщането им.
6.	Гаранционни условия – за PEHD тръбите, полиетиленовите фитингите и фасонните части за бързи механични връзки, зачелна заварка и електрозаваряеми да са съобразени с условията на производителя за съхранение и монтаж, и нормална експлоатация в питейно-битовото водоснабдяване при качества на водата в рамките на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата предназначена за питейно битови цели 
-	Участниците да предложат с офертата гаранционен срок и условията, при които е валидна гаранцията за качество на PEHD тръбите, полиетиленовите фитингите и фасонните части за бързи механични връзки, зачелна заварка и електрозаваряеми в съответствие с БДС, БДС ЕN, EN или еквивалентни международни стандарти и нормативните разпоредби.
-	Участниците да представят оригинално писмо (заверено с подпис и печат) от производителя на представените от него за PEHD тръбите, полиетиленовите фитингите и фасонните части за бързи механични връзки, зачелна заварка и електрозаваряеми, съдържащо срока на гаранцията за съответните PEHD тръбите, полиетиленовите фитингите и фасонните части за бързи механични връзки, зачелна заварка и електрозаваряеми;
1. Изисквания за качество
1.1. Изпълнението на обществената поръчка да съответства на изискванията на действащите в Република България стандарти БДС; БДС EN; европейски или еквивалентни международни стадарти и на клаузите на подписания между страните договор за доставка.
1.2. Участниците в процедурата да осъществяват дейността  си при спазване на действащата нормативна уредба в Република България.
1.3. Участниците да представят Сертификат/ти за внедрени системи за управление на качеството ISO 9001:2008 (2015) или еквивалентни стандарти на производителя/ите на предлаганите с офертите PEHD тръби, полиетиленови фитинги, фасонни части за бързи механични връзки, за челна заварка и електрозаваряеми.
1.4. Предлаганите с офертите на участниците PEHD тръби, полиетиленови фитинги, фасонни части за бързи механични връзки, за челна заварка и електрозаваряеми да отговарят на техническата спецификация от документацията;
1.5. Участниците доказват качеството и произхода на предлаганите всички PEHD тръби, полиетиленови фитинги, фасонни части за бързи механични връзки, за челна заварка и електрозаваряеми, предмет на поръчката, с представяне на следните валидни документи: сертификат за качество на вложения материал; сертификат или декларация за произход; декларация за експлоатационните показатели или декларация за характеристиките на строителния продукт в съответствие с изискванията на Наредбата № РД-02-20-1 от 15.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България или еквивалентни;
1.6. Ако документите са на чужд език, задължително се представят и в превод на български език. Копията на документите да са заверени с Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника.
2. Изисквания към определяне на цената, начина и срока на плащане
2.1. Участниците посочват в предложението  цени в лева, без ДДС, за 1 метър линеен за тръби и за 1 брой за фитинги и за фасонни части;
2.2. Цени на предложените PEHD тръби, полиетиленови фитинги, фасонни части за бързи механични връзки, за челна заварка и електрозаваряеми:
2.2.1. Предложените цени да са за доставка на един метър линеен PEHD тръби, на един брой полиетиленови фитинги, фасонни части за бързи механични връзки, за челна заварка и електрозаваряеми от съответния диаметър и налягане от Техническата спецификация  на документацията;
2.2.2. Посочената цена трябва да включва всички разходи по доставката на PEHD тръби, полиетиленови фитинги, фасонни части за бързи механични връзки, за челна заварка и електрозаваряеми, включително (мита, данъци, такси и др.) франко склад на възложителя за тръби до базисен в с.Лесново община Елин Пелин, а за фитинги и фасонни части в гр.София, бул.”Рожен” №15;
2.3. Предложените цени трябва да включват всички параметри описани в Техническите предложения;
2.4. Начин на плащане – разсрочено, безкасово, по банкова сметка на Изпълнителя в срок не по-кратък от 30 дни, след всяка доставката и представяне на фактура с приемо-предавателен протокол, отговарящ на изискванията на чл.303а, ал.2 от ТЗ;
3. Изисквания по доставката
3.1. Всяка доставка се изпълнява след писмена заявка от Възложителя за видове, количества, диаметри и налягане.
Всяка доставка се придружава от следните актуални документи: фактура, приемателно-предавателен протокол, сертификат за качество; сертификат или декларация за произход; декларация за експлоатационните показатели или декларация за характеристиките на строителния продукт в съответствие с изискванията на Наредбата № РД-02-20-1 от 15.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България или еквивалентни 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
ДОСТАВКА НА:
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ С ВИСОКА ПЛЪТНОСТ PE-HD РЕ 100 С ДИАМЕТРИ ОТ Ф25 ДО Ф 500, ЗА РАБОТНО НАЛЯГАНЕ PN = 10, 16 (приложения № 1 и 2);
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ФАСОННИ ЧАСТИ И СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА С ДИАМЕТРИ ОТ Ф63 ДО Ф500 ЗА РАБОТНО НАЛЯГАНЕ PN= 10, 16 (приложения № 3 и 4)
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ФАСОННИ ЧАСТИ, СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ И ФИТИНГИ ЗА БЪРЗИ МЕХАНИЧНИ ВРЪЗКИ С ДИАМЕТРИ ОТ Ф25 ДО Ф110, ЗА РАБОТНО НАЛЯГАНЕ PN= 10, 16 (приложения № 5) ;
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ФАСОННИ ЧАСТИ И СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМИ С ДИАМЕТРИ ОТ Ф63 ДО Ф500 ЗА РАБОТНО НАЛЯГАНЕ PN= 16 (приложения № 6)
1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ PEHD (ПЕВП) ТРЪБИ, ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ФИТИНГИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ
1.1.	Стандартно оразмеряване (стандартно отношение на външния диаметър към дебелината на стената – SDR = Standart Dimension Ratio) 
РЕ 100	SDR17 = PN 10атм		SDR11 = PN 16атм
1.1.1. Минимална задължителна маркировка за PE-HD (ПЕВП) тръби, доказани с документ на производителя: 
1.1.2. име на фирмата – производител и лого
1.1.3. обозначение на материала - РЕ 100 
1.1.4. външен диаметър и дебелина на стената
1.1.5. номинално налягане
1.1.6. обозначение на стандарта, съгласно който са произведени изделията; знаци за качество (присъдени от оторизирани национални организации за качество на пластмаси)
1.1.7. за тръбите на рула: обозначение на дължината на всеки линеен метър
1.1.8. дата на производство (с цел обратна проследимост при евентуален брак)
1.1.9. цветово кодиране по CEN 12201:
· цвят: черен с 4 надлъжни сини ивици или син; по изключение черен, само ако изрично се докаже с документ от производителя, че материалът е годен за контакт с питейна вода
1.2. минимална задължителна маркировка на фасонните части за челна заварка, доказани с документ на производителя:
1.2.1. име на фирмата – производител и/или лого
1.2.2. диаметър 
1.2.3. номинално наляганe - SDR17 = PN 10	 SDR11 = PN 16
1.2.4. каталожен № (баркод) 
1.2.5. и други, в съответствие с изискванията на производствения стандарт
1.3. минимална задължителна маркировка на елементи за бърза механична връзка (БМВ), доказани с документ на производителя:
1.3.1. име на фирмата – производител и/или лого
1.3.2. диаметър 
1.3.3. номинално налягане - SDR17 = PN 10	 SDR11 = PN 16
1.3.4. каталожен № (баркод)
1.3.5. и други, в съответствие с изискванията на производствения стандарт
1.4. минимална задължителна маркировка на електрозаваряеми фасонни части и фитинги, доказани с документ на производителя:
1.4.1. име на фирмата – производител и/или лого
1.4.2. диаметър 
1.4.3. номинално налягане - SDR11 = PN 16
1.4.4. каталожен № (баркод)
1.4.5. и други, в съответствие с изискванията на производствения стандарт 
Фасонните части за челна заварка да са ляти под налягане. Няма да се приемат фасонни части направени от сегменти на тръби на заварка (сегментирани). Не изпълнението на условието е предпоставка за отстраняване на кандидата от участие.
При всяка доставка се представя сертификат за произход на готовата продукция.
2.  Документи за удостоверяване на съответствие на предлаганите стоки:
2.1. Сертификат за поддържане на система за управление на качеството на производителя (ISO 9001 не по-рано от 2008/2015 и др.), европейски (CEN, CENELEC) и национални (БДС EN) стандарти, или еквивалентни – валидни към датата на подаване на офертите;
2.2. Декларация за експлоатационни показатели или декларация за характеристиките на строителния продукт за предлаганите изделия с всички изискуеми документи съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (ДВ, бр. 14 от 2015 г. – в сила от 1 март 2015 г.);
2.3. Валиден сертификат - заверено копие на сертификат за оценка на съответствието на ПЕВП (PEHD) PE 100 тръби, фитинги и фасонни части за питейна вода съгласно НСИОССП, извършена от лице, притежаващо разрешение от МРРБ за извършване оценка на съответствието със съществените изисквания (не се признава временно удостоверение, че участникът се намира в процедура на издаване на такъв сертификат)
2.4. Удостоверение за здравна оценка за приложимост на продуктите, съгласно Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели, за влияние на материалите при контакт върху качеството на питейната вода, издадено от Министерството на здравеопазването или друг български акредитиран орган от Министерството на здравеопазването
2.5. Сертификат за произход на готовата продукция. Същият се прилага към всяка доставка;
2.6. Каталози и технически ръководства за транспортиране, складиране, съхранение, монтаж, проектиране и експлоатация на български език.
2.7. Декларация от участника за гаранционния срок на предлаганите изделия, който не може да бъде по-кратък от 36 месеца. При възможност на участника да представи декларация от производителя за гаранционния срок на предлаганите изделия;
3. Изисквания към стоките при доставка 
3.1. За тръби с диаметри от Ø 25 до Ø 110 за PN= 10  –  на рола с дължина  100 м;
3.2. За диаметри с диаметри от Ø 63 ÷ Ø 110 за PN = 10, 16 – на- пръти с дължина L = 6м; 12 м
3.3. За полиетиленови фасонни части и свързващи елементи за челна заварка, за бързи механични връзки и електрозаваряеми – на брой по опис.
* по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с експлоатационната необходимост и финансовата му обезпеченост, за количества, видове, метри линейни, диаметри, налягане и в зависимост от изискваните количества във всяка заявка. 
2.2.4 Прогнозно количество
ВАЖНО! Възложителят ще извършва периодични заявки по вид и количество, съобразно конкретно възникналите му нужди, като в рамките на договора възложителят си запазва правото да не заяви в пълния обем и изчерпателно по вид  стоките, предмет на поръчката.   
3.Мостри със съответните налични маркировки на всяко изделие::
3.3.1.1. тръба PEHD PE100 Ф 63мм/10 бара с дължина около 1,0м (±0,05м); 
3.3.1.2. БМВ: коляно ф63мм/10 бара (90º), 
3.3.1.3. фасонни части за челна заварка: коляно ф63мм/10 бара (90º), 
3.3.1.4. електромуфа без ограничител ф63мм/16 бара,
Участникът оферира всички посочени в техническата спецификация видове и размери на тръби, фитинги и фасонни части предмет на обществената поръчка, както и единични цени за метър линеен за тръбите и за брой за фитингите и фасонните части в лева, без ДДС, с включени всички разходи франко склада на възложителя.
Изготвил:
инж.Елена Тенчева
Експерт обществени поръчки

Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Тръби РЕ 100 PN 10 SDR 17 - CEN 12201-1; 2 или еквивалентни стандарти.

	Тип на тръбата
	Диаметър
мм
	Работно налягане
atm
	Данни от участника за предлаганите тръби

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 32
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 40
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 50
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 63
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 75
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 90
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 110
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 125
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 140
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 160
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 180
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 200
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 225
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 250
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 280
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 315
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 355
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 400
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 450
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 500
	10
	


Забележка:
HDPE - тръбите се доставят както следва:
за диаметри Ø 25 ÷ Ø 110 - руло - РЕ 100 CEN 12201 - 2;
за диаметри Ø 63 ÷ Ø 110 - пръти - РЕ 100 CEN 12201 - 2, с дължина L = 12 м
за диаметри Ø 125 ÷ Ø 500- пръти - РЕ 100 CEN 12201 – 2 с дължина L = 6 м; 12 м
по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в зависимост от изискваните количества.
Ще се оценяват предложения с еднаква цена за 1мл за доставка на руло и на пръти;

Приложение 2
Тръби РЕ 100 PN 16 SDR 11 - CEN 12201 - 1; 2 или еквивалентни стандарти.

	Тип на тръбата
	Диаметър /
mm
	Работно налягане
atm
	Данни от участника за предлаганите тръби

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 25
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 32
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 40
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 50
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 63
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 75
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 90
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 110
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 125
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 140
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 160
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 180
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 200
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 225
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 250
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 280
	16
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 315
	16
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 355
	16
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 400
	16
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 450
	16
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 500
	16
	



Забележка:
HDPE - тръбите се доставят както следва:
за диаметри Ø 25 ÷ Ø 110 - руло - РЕ 100 CEN 12201 - 2;
за диаметри Ø 63 ÷ Ø 110 - пръти - РЕ 100 CEN 12201 - 2, с дължина L = 12 м
за диаметри Ø 125 ÷ Ø 500- пръти - РЕ 100 CEN 12201 – 2 с дължина L = 6м; 12 м
по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в зависимост от изискваните количества.
Ще се оценяват предложения с еднаква цена за 1мл за доставка на руло и на пръти;

Приложение 3

HDPE - фасонни части РЕ 100 EN 12201- 3 или еквивалентни стандарти - РN 10 SDR 17
ляти под налягане (инжекционно ляти) за челна заварка

	Фасонна
част
	Диаметър
мм
	Работно
налягане
Bar
	Данни от участника за предлаганите ФЧ

	коляно 90º
	63
	10
	

	
	75
	10
	

	
	90
	10
	

	
	110
	10
	

	
	125
	10
	

	
	140
	10
	

	
	160
	10
	

	
	180
	10
	

	
	200
	10
	

	
	225
	10
	

	
	250
	10
	

	
	280
	10
	

	
	315
	10
	

	
	355
	10
	

	
	400
	10
	

	дъга 60º
	63
	10
	

	
	75
	10
	

	
	90
	10
	

	
	110
	10
	

	
	125
	10
	

	
	140
	10
	

	
	160
	10
	

	
	180
	10
	

	
	200
	10
	

	
	225
	10
	

	
	250
	10
	

	
	280
	10
	

	
	315
	10
	

	
	355
	10
	

	
	400
	10
	

	
	450
	10
	

	
	500
	10
	

	дъга 45º
	63
	10
	

	
	75
	10
	

	
	90
	10
	

	
	110
	10
	

	
	125
	10
	

	
	140
	10
	

	
	160
	10
	

	
	180
	10
	

	
	200
	10
	

	
	225
	10
	

	
	250
	10
	

	
	280
	10
	

	
	315
	10
	

	
	355
	10
	

	
	400
	10
	

	
	450
	10
	

	
	500
	10
	

	дъга 30º
	63
	10
	

	
	75
	10
	

	
	90
	10
	

	
	110
	10
	

	
	125
	10
	

	
	140
	10
	

	
	160
	10
	

	
	180
	10
	

	
	200
	10
	

	
	225
	10
	

	
	250
	10
	

	
	280
	10
	

	
	315
	10
	

	
	355
	10
	

	
	400
	10
	

	
	450
	10
	

	
	500
	10
	

	Тройник 90°
	63 х 63 х 63
	10
	

	
	75 х 75 75
	10
	

	
	90 х 90 х 90
	10
	

	
	110 х 110 х 110
	10
	

	
	125 х 125 х 125
	10
	

	
	140 х 140 х 140
	10
	

	
	160 х 160 х 160
	10
	

	
	180 х 180 х 180
	10
	

	
	200 х 200 х 200
	10
	

	
	225 х 225 х 225
	10
	

	
	250 х 250 х 250
	10
	

	
	280 х 280 х 280
	10
	

	
	315 х 315 х 315
	10
	

	
	355 х 355 х 355
	10
	

	
	400 х 400 х 400
	10
	

	
	450 х 450 х 450
	10
	

	
	500 х 500 х 500
	10
	

	Тройник
Намалител

	63 х 32 х 63
	10
	

	
	63 х 50 х 63
	10
	

	
	75 х 50 х 75
	10
	

	
	75 х 63 х 75
	10
	

	
	90 х 50 х 90
	10
	

	
	90 х 63 х 90
	10
	

	
	90 х 75 х 90
	10
	

	
	110 х 50 х 110
	10
	

	
	110 х 63 х 110
	10
	

	
	110 х 75 х 110
	10
	

	
	110 х 90 х 110
	10
	

	
	125 х 63 х 125
	10
	

	
	125 х 75 х 125
	10
	

	
	125 х 90 х 125
	10
	

	
	125 х 110 х 125
	10
	

	
	140 х 63 х 140
	10
	

	
	140 х 75 х 140 
	10
	

	
	140 х 90 х 140 
	10
	

	
	140 х 110 х 140
	10
	

	
	140 х 125 х 140
	10
	

	
	160 х 63 х 160
	10
	

	
	160 х 75 х 160
	10
	

	
	160 х 90 х 160
	10
	

	
	160 х 110 х 160
	10
	

	
	160 х 125 х 160
	10
	

	
	160 х 140 х 160
	10
	

	
	180 х 75 х 180
	10
	

	
	180 х 90 х 180
	10
	

	
	180 х 110 х 180
	10
	

	
	180 х 125 х 180
	10
	

	
	180 х 140 х 180
	10
	

	
	180 х 160 х 180
	10
	

	
	200 х 63 х 200
	10
	

	
	200 х 75 х 200 
	10
	

	
	200 х 90 х 200 
	10
	

	
	200 х 110 х 200
	10
	

	
	200 х 125 х 200
	10
	

	
	200 х 160 х 200
	10
	

	
	225 х 63 х 225
	10
	

	
	225 х 75 х 225 
	10
	

	
	225 х 90 х 225 
	10
	

	
	225 х 110 х 225 
	10
	

	
	225 х 125 х 225
	10
	

	
	225 х 140 х 225 
	10
	

	
	225 х 160 х 225 
	10
	

	
	225 х 180 х 225
	10
	

	
	250 х 110 х 250
	10
	

	
	250 х 160 х 250
	10
	

	
	250 х 180 х 250
	10
	

	
	250 х 200 х 250
	10
	

	
	280 х 200 х 280
	10
	

	
	280 х 225 х 280
	10
	

	
	280 х 250 х 280
	10
	

	Тройник
Намалител
	315 х 90 х 315
	10
	

	
	315 х 110 х 315
	10
	

	
	315 х 160 х 315
	10
	

	
	315 х 180 х 315
	10
	

	
	315 х 200 х 315
	10
	

	
	315 х 225 х 315
	10
	

	
	315 х 250 х 315
	10
	

	
	315 х 280 х 315
	10
	

	
	355 х 250 х 355 
	10
	

	
	355 х 280 х 355
	10
	

	
	355 х 315 х 355
	10
	

	
	400 х 280 х 400
	10
	

	
	400 х 315 х 400
	10
	

	
	400 х 355 х 400
	10
	

	
	450 х 280 х 450
	10
	

	
	450 х 315 х 450
	10
	

	
	450 х 355 х 450
	10
	

	
	500 х 280 х 500
	10
	

	
	500 х 315 х 500
	10
	

	
	500 х 350 х 500
	10
	

	
	500 х 400 х 500
	10
	

	Намалител
/редуктор/
дълъг
	50 х 25
	10
	

	
	50 х 32
	10
	

	
	50 х 40
	10
	

	
	63 х 32
	10
	

	
	63 х 40
	10
	

	
	63 х 50
	10
	

	
	75 х 50
	10
	

	
	75 х 63
	10
	

	
	90 х 50
	10
	

	
	90 х 63
	10
	

	
	90 х 75
	10
	

	
	110 х 50
	10
	

	
	110 х 63
	10
	

	
	110 х 75
	10
	

	
	110 х 90
	10
	

	
	125 х 63
	10
	

	Намалител
/редуктор/
дълъг
	125 х 75
	10
	

	
	125 х 90
	10
	

	
	125 х 110
	10
	

	
	140 х 75
	10
	

	
	140 х 90
	10
	

	
	140 х 110
	10
	

	
	140 х 125
	10
	

	
	160 х 90
	10
	

	
	160 х110
	10
	

	
	160 х 125
	10
	

	
	160 х 140
	10
	

	
	180 х 90
	10
	

	
	180 х 110
	10
	

	
	180 х 125
	10
	

	
	180 х 140
	10
	

	
	180 х 160
	10
	

	
	200 х 125
	10
	

	
	200 х 140
	10
	

	
	200 х 160
	10
	

	
	200 х 180
	10
	

	
	225 х 110
	10
	

	
	225 х 140
	10
	

	
	225 х 160
	10
	

	
	225 х 180
	10
	

	
	225 х 200
	10
	

	
	250 х 160
	10
	

	
	250 х 180
	10
	

	
	250 х 200
	10
	

	
	250 х 225
	10
	

	
	280 х 180
	10
	

	
	280 х 200
	10
	

	
	280 х 225
	10
	

	
	280 х 250
	10
	

	
	315 х 200
	10
	

	
	315 х 225
	10
	

	
	315 х 250
	10
	

	Намалител
/редуктор/
дълъг
	315 х 280
	10
	

	
	355 х 250
	10
	

	
	355 х 280
	10
	

	
	355 х 315
	10
	

	
	400 х 280
	10
	

	
	400 х 315
	10
	

	
	400 х 355
	10
	

	
	450 х 200
	
	

	
	450 х 315
	
	

	
	450 х 350
	
	

	
	450 х 400
	
	

	
	500 х 315
	
	

	
	500 х 355
	
	

	
	500 х 400
	
	

	
	500 х 450
	
	

	Намалител
/редуктор/
къс
	50 х 25
	10
	

	
	50 х 32
	10
	

	
	50 х 40
	10
	

	
	63 х 32
	10
	

	
	63 х 40
	10
	

	
	63 х 50
	10
	

	
	75 х 32
	10
	

	
	75 х 50
	10
	

	
	75 х 63
	10
	

	
	90 х 50
	10
	

	
	90 х 63
	10
	

	
	90 х 75
	10
	

	
	110 х 50
	10
	

	
	110 х 63
	10
	

	
	110 х 75
	10
	

	
	110 х 90
	10
	

	
	125 х 63
	10
	

	
	125 х 75
	10
	

	
	125 х 90
	10
	

	
	125 х 110
	10
	

	
	140 х 75
	10
	

	
	140 х 90
	10
	

	
	140 х 110
	10
	

	
	140 х 125
	10
	

	Намалител
/редуктор/
Къс
	160 х 90
	10
	

	
	160 х110
	10
	

	
	160 х 125
	10
	

	
	160 х 140
	10
	

	
	180 х 90
	10
	

	
	180 х 110
	10
	

	
	180 х 125
	10
	

	
	180 х 140
	10
	

	
	180 х 160
	10
	

	
	200 х 125
	10
	

	
	200 х 140
	10
	

	
	200 х 160
	10
	

	
	200 х 180
	10
	

	
	225 х 110
	10
	

	
	225 х 140
	10
	

	
	225 х 160
	10
	

	
	225 х 180
	10
	

	
	225 х 200
	10
	

	
	250 х 160
	10
	

	
	250 х 180
	10
	

	
	250 х 200
	10
	

	
	250 х 225
	10
	

	
	280 х 180
	10
	

	
	280 х 200
	10
	

	
	280 х 225
	10
	

	
	280 х 250
	10
	

	
	315 х 200
	10
	

	
	315 х 225
	10
	

	
	315 х 250
	10
	

	
	315 х 280
	10
	

	
	355 х 200
	10
	

	
	355 х 225
	10
	

	
	355 х 250
	10
	

	
	355 х 280
	10
	

	
	355 х 315
	10
	

	Намалител
/редуктор/
къс
	400 х 225
	10
	

	
	400 х 250
	10
	

	
	400 х 280
	10
	

	
	400 х 315
	10
	

	
	400 х 355
	10
	

	Фланшов
накрайник
	63
	10
	

	
	75
	10
	

	
	90
	10
	

	
	110
	10
	

	
	125
	10
	

	
	140
	10
	

	
	160
	10
	

	
	180
	10
	

	
	200
	10
	

	
	225
	10
	

	
	250
	10
	

	
	280
	10
	

	
	315
	10
	

	
	355
	10
	

	
	400
	10
	

	Фланец с покритие РР и 
чугунена сърцевина
	63 / 50
	10
	

	
	75 / 65
	10
	

	
	90 / 80 
	10
	

	
	110 / 100
	10
	

	
	125 / 100
	10
	

	
	140 / 125
	10
	

	
	160 / 150
	10
	

	
	180 / 150
	10
	

	
	200 / 200
	10
	

	
	225 / 200
	10
	

	
	250 / 250
	10
	

	
	280 / 250
	10
	

	
	315 / 300
	10
	

	
	355 / 350
	10
	

	
	400 / 400
	10
	

	Тапа
	63
	10
	

	
	75
	10
	

	
	90
	10
	

	
	110
	10
	

	
	125
	10
	

	
	140
	10
	

	
	160
	10
	

	
	180
	10
	

	
	200
	10
	

	
	225
	10
	

	
	250
	10
	

	
	280
	10
	

	
	315
	10
	

	
	355
	10
	




Приложение 4

HDPE - фасонни части РЕ 100 EN 12201 – 3 или еквивалентен - PN 16 /SDR 11/
ляти под налягане за челна заварка

	Фасонна
част
	Диаметър
мм
	Работно
налгане
bar
	Данни от участника за предлаганите ФЧ

	коляно 90º
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	
	250
	16
	

	
	280
	16
	

	
	315
	16
	

	
	355
	16
	

	
	400
	16
	

	дъга 60º
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	
	250
	16
	

	
	280
	16
	

	
	315
	16
	

	
	355
	16
	

	
	400
	16
	

	
	450
	16
	

	
	500
	16
	

	дъга 45º
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	
	250
	16
	

	
	280
	16
	

	
	315
	16
	

	
	355
	16
	

	
	400
	16
	

	
	450
	16
	

	
	500
	16
	

	дъга 30º0
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	
	250
	16
	

	
	280
	16
	

	
	315
	16
	

	
	355
	16
	

	
	400
	16
	

	
	450
	16
	

	
	500
	16
	

	тройник
	63 х 63 х 63
	16
	

	
	75 х 75 х 75
	16
	

	
	90 х 90 х 90
	16
	

	
	110 х 110 х 110
	16
	

	
	125 х 125 х 125
	16
	

	
	140 х 140 х 140
	16
	

	
	160 х 160 х 160
	16
	

	
	180 х 180 х 180
	16
	

	
	200 х 200 х 200
	16
	

	
	225 х 225 х 225
	16
	

	
	250 х 250 х 250
	16
	

	
	280 х 280 х 280
	16
	

	
	315 х 315 х 315
	16
	

	
	355 х 355 х 355
	16
	

	
	400 х 400 х 400
	16
	

	
	450 x 450 x 450
	16
	

	
	500 x 500 x 500
	16
	

	тройник
намалител

	63 х 32 х 63
	16
	

	
	63 х 50 х 63
	16
	

	
	75 х 32 х 75
	16
	

	
	75 х 50 х 75
	16
	

	
	75 х 63 х 75
	16
	

	
	90 х 50 х 90
	16
	

	
	90 х 63 х 90
	16
	

	
	90 х 75 х 90
	16
	

	
	110 х 50 х 110
	16
	

	
	110 х 63 х 110
	16
	

	
	110 х 75 х 110
	16
	

	
	110 х 90 х 110
	16
	

	
	125 х 63 х 125
	16
	

	
	125 х 75 х 125
	16
	

	
	125 х 90 х 125
	16
	

	
	125 х 110 х 125
	16
	

	
	140 х 63 х 140
	16
	

	
	140 х 75 х 140
	16
	

	
	140 х 90 х 140
	16
	

	
	140 х 110 х 140
	16
	

	
	140 х 125 х 140
	16
	

	
	160 х 63 х 160
	16
	

	
	160 х 75 х 160
	16
	

	
	160 х 90 х 160
	16
	

	
	160 х 110 х 160
	16
	

	
	160 х 125 х 160
	16
	

	
	160 х 140 х 160
	16
	

	
	180 х 75 х 180
	16
	

	
	180 х 90 х 180
	16
	

	
	180 х 110 х 180
	16
	

	
	180 х 125 х 180
	16
	

	
	180 х 140 х 180
	16
	

	
	180 х 160 х 180
	16
	

	
	200 х 63 х 200
	16
	

	
	200 х 75 х 200
	16
	

	
	200 х 90 х 200
	16
	

	
	200 х 110 х 200
	16
	

	
	200 х125 х 200
	16
	

	
	200 х 140 х 200
	16
	

	
	200 х 160, х 200
	16
	

	
	200 х 180 х 200
	16
	

	
	225 х 63 х 225
	16
	

	
	225 х 75 х 225
	16
	

	
	225 х 90 х 225
	16
	

	
	225 х 110 х 225
	16
	

	
	225 х 125 х 225
	16
	

	
	225 х 140 х 225
	16
	

	
	225 х 160 х 225
	16
	

	
	225 х 180 х 225
	16
	

	
	250 х 110 х 250
	16
	

	
	250 х 160 х 250
	16
	

	
	250 х 180 х 250
	16
	

	
	250 х 200 х 250
	16
	

	
	280 х 75 х 280
	16
	

	
	280 х 90 х 280
	16
	

	
	280 х 110 х 280
	16
	

	
	280 х 140 х 280
	16
	

	
	280 х 160 х 280
	16
	

	тройник
намалител

	280 х 180 х 280
	16
	

	
	280 х 200 х 280
	16
	

	
	280 х 225 х 280
	16
	

	
	315 х90 х 315 
	16
	

	
	315 х 110 х 315
	16
	

	
	315 х 160 х 315
	16
	

	
	315 х 180 х 315
	16
	

	
	315 х 200 х 315
	16
	

	
	315 х 225 х 315
	16
	

	
	315 х 250 х 315
	16
	

	
	355 х 110 х 355
	16
	

	
	355 х 125 х 355
	16
	

	
	355 х 140 х 355
	16
	

	
	355 х 160 х 355
	16
	

	
	355 х 180 х 355
	16
	

	
	355 х 200 х 355
	16
	

	
	355 х 225 х 355
	16
	

	
	355 х 250 х 355
	16
	

	
	355 х 280 х 355
	16
	

	
	400 х 110 х 400
	16
	

	
	400 х 125 х 400
	16
	

	
	400 х 140 х 400
	16
	

	
	400 х 160 х 400
	16
	

	
	400 х 180 х 400
	16
	

	
	400 х 200 х 400
	16
	

	
	400 х 225 х 400
	16
	

	
	400 х 250 х 400
	16
	

	
	400 х 280 х 400
	16
	

	

	400 х 315 х 400
	16
	

	
	400 x 355 x 400
	16
	

	
	450 x 280 x 450
	16
	

	
	450 x 315 x 450
	16
	

	
	450 x 355 x 450
	16
	

	
	500 x 280 x 500
	16
	

	
	500 x 315 x 500
	16
	

	
	500 x 350 x 500
	16
	

	
	500 x 400 x 500
	16
	

	Намател /редуктор/ дълъг
	50 х 25
	16
	

	
	50 х 32
	16
	

	
	50 х 40
	16
	

	
	63 х 32
	16
	

	
	63 х 40
	16
	

	
	63 х 50
	16
	

	
	75 х 50
	16
	

	
	75 х 63
	16
	

	
	90 х 50
	16
	

	
	90 х 63
	16
	

	
	90 х 75
	16
	

	
	110 х 63
	16
	

	
	110 х 75
	16
	

	
	110 х 90
	16
	

	
	125 х 63
	16
	

	
	125 х 75
	16
	

	
	125 х 90
	16
	

	
	125 х 110
	16
	

	
	140 х 75
	16
	

	
	140 х 90
	16
	

	
	140 х 110
	16
	

	
	140 х 125
	16
	

	
	160 х 90
	16
	

	
	160 х 110
	16
	

	
	160 х 125
	16
	

	
	160 х 140
	16
	

	
	180 х 90
	16
	

	Намател /редуктор/ дълъг
	180 х 110
	16
	

	
	180 х 125
	16
	

	
	180 х 140
	16
	

	
	180 х 160
	16
	

	
	200 х 125
	16
	

	
	200 х 140
	16
	

	
	200 х 160
	16
	

	
	200 х 180
	16
	

	
	225 х 110
	16
	

	
	225 х 140
	16
	

	
	225 х 160
	16
	

	
	225 х 180
	16
	

	
	225 х 200
	16
	

	
	250 х 160
	16
	

	
	250 х 180
	16
	

	
	250 х 200
	16
	

	
	250 х 225
	16
	

	
	280 х 180
	16
	

	
	280 х 200
	16
	

	
	280 х 225
	16
	

	
	280 х 250
	16
	

	
	315 х 200
	16
	

	
	315 х 225
	16
	

	
	315 х 250
	16
	

	
	315 х 280
	16
	

	
	355 х 250
	16
	

	
	355 х 280
	16
	

	
	355 х 315
	16
	

	
	400 х 280
	16
	

	
	400 х 315
	16
	

	
	400 х 355
	16
	

	
	450 x 200
	16
	

	
	450 x 315
	16
	

	
	450 x 350
	16
	

	
	450 x 400
	16
	

	
	500 x 315
	16
	

	
	500 x 355
	16
	

	
	500 x 400
	16
	

	
	500 x 450
	16
	

	Намател /редуктор/ къс
	50 х 25
	16
	

	
	50 х 32
	16
	

	
	50 х 40
	16
	

	
	63 х 32
	16
	

	
	63 х 40
	16
	

	
	63 х 50
	16
	

	
	75 х 32
	16
	

	
	75 х 50
	16
	

	
	75 х 63
	16
	

	
	90 х 50
	16
	

	
	90 х 63
	16
	

	
	90 х 75
	16
	

	
	110 х 50
	16
	

	
	110 х 63
	16
	

	
	110 х 75
	16
	

	
	110 х 90
	16
	

	
	125 х 63
	16
	

	
	125 х 75
	16
	

	
	125 х 90
	16
	

	
	125 х 110
	16
	

	
	140 х 75
	16
	

	
	140 х 90
	16
	

	
	140 х 110
	16
	

	
	140 х 125
	16
	

	
	160 х 90
	16
	

	
	160 х110
	16
	

	
	160 х 125
	16
	

	
	160 х 140
	16
	

	
	180 х 90
	16
	

	
	180 х 110
	16
	

	
	180 х 125
	16
	

	
	180 х 140
	16
	

	
	180 х 160
	16
	

	
	200 х 125
	16
	

	
	200 х 140
	16
	

	Намател /редуктор/ къс
	200 х 160
	16
	

	
	200 х 180
	16
	

	
	225 х 110
	16
	

	
	225 х 140
	16
	

	
	225 х 160
	16
	

	
	225 х 180
	16
	

	
	225 х 200
	16
	

	
	250 х 160
	16
	

	
	250 х 180
	16
	

	
	250 х 200
	16
	

	
	250 х 225
	16
	

	
	280 х 180
	16
	

	
	280 х 200
	16
	

	
	280 х 225
	16
	

	
	280 х 250
	16
	

	
	315 х 200
	16
	

	
	315 х 225
	16
	

	
	315 х 250
	16
	

	
	315 х 280
	16
	

	
	355 х 200
	16
	

	
	355 х 225
	16
	

	
	355 х 250
	16
	

	
	355 х 280
	16
	

	
	355 х 315
	16
	

	
	400 х 225
	16
	

	
	400 х 250
	16
	

	
	400 х 280
	16
	

	
	400 х 315
	16
	

	
	400 х 355
	16
	

	фланшов
накрайник
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	
	250
	16
	

	
	280
	16
	

	
	315
	16
	

	
	355
	16
	

	
	400
	16
	

	Фланец с покритие РР и
чугунена сърцевина


	63 / 50
	16
	

	
	75 / 65
	16
	

	
	90 / 80 
	16
	

	
	110 / 100
	16
	

	
	125 / 100
	16
	

	
	140 / 125
	16
	

	
	160 / 150
	16
	

	
	180 / 150
	16
	

	
	200 / 200
	16
	

	
	225 / 200
	16
	

	
	250 / 250
	16
	

	
	280 / 250
	16
	

	
	315 / 300
	16
	

	
	355 / 350
	16
	

	
	400 / 400
	16
	

	тапа
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	
	250
	16
	

	
	280
	16
	

	
	315
	16
	

	
	355
	16
	




Приложение 5

PP - фитинги за бърза механична връзка (БМВ)
стандарт ISO 14236:2000 или еквивалент

	Фитинги
	Диаметър
Мм
	Работно налягане bar
	Работно налягане bar
	Данни от участника за предлаганите БМВ

	Муфа
	25
	-----
	16
	

	
	32
	10
	16
	

	
	40
	10
	16
	

	
	50
	10
	16
	

	
	63
	10
	16
	

	
	75
	10
	16
	

	
	90
	10
	16
	

	
	110
	10
	16
	

	Преход външна резба
	25 х ¾", 1"
	10
	16
	

	
	32 х ¾", 1", 1¼"
	10
	16
	

	
	40 х 1 ", 1¼", 1½"
	10
	16
	

	
	50 х 1¼", 1½", 2"
	10
	16
	

	
	63 х 1½", 2", 2½"
	10
	16
	

	
	75 х 2", 2½", 3"
	10
	16
	

	
	90 х 2", 2½", 3", 4"
	10
	16
	

	
	110 х 2",3",4"
	10
	16
	

	Преход вътрешна резба
	25 х ¾", 1"
	10
	16
	

	
	32 х ¾", 1", 1¼"
	10
	16
	

	
	40 х 1 ", 1¼", 1½"
	10
	16
	

	
	50 х 1¼", 1½", 2"
	10
	16
	

	
	63 х 1½", 2"
	10
	16
	

	
	75 х 2", 2½", 3"
	10
	16
	

	
	90 х 2", 2½", 3"
	10
	16
	

	
	110 х 3", 4"
	10
	16
	

	Тапа
	25
	10
	16
	

	
	32
	10
	16
	

	
	40
	10
	16
	

	
	50
	10
	16
	

	
	63
	10
	16
	

	
	75
	10
	16
	

	
	90
	10
	16
	

	
	110
	10
	16
	

	Муфа намалител
	32 х 25
	10
	16
	

	
	40 х 32, 25
	10
	16
	

	
	50 х 40, 32, 25
	10
	16
	

	
	63 х 50, 40, 32
	10
	16
	

	
	75 х 63, 50
	10
	16
	

	
	90 х 75, 63
	10
	16
	

	
	110 х 90, 75
	10
	16
	

	90º коляно
	25 х 2
	10
	16
	

	
	32 х 32
	10
	16
	

	
	40 х 40
	10
	16
	

	
	50 х 50
	10
	16
	

	
	63 х 63
	10
	16
	

	
	75 х 75
	10
	16
	

	
	90 х 90
	10
	16
	

	
	110 х 110
	10
	16
	

	коляно с външна резба
	25 х ¾"
	10
	16
	

	
	25 х 1"
	10
	16
	

	
	32 х ¾"
	10
	16
	

	
	32 х 1"
	10
	16
	

	
	32 х 1¼"
	10
	16
	

	
	40 х 1"
	10
	16
	

	
	40 х 1¼"
	10
	16
	

	
	40 х 1½"
	10
	16
	

	
	50 х 1¼"
	10
	16
	

	
	50 х 1½"
	10
	16
	

	
	50 х 2"
	10
	16
	

	
	63 х 1½"
	10
	16
	

	
	63 х 2"
	10
	16
	

	
	63 х 2½"
	10
	16
	

	
	75 х 2½"
	10
	16
	

	
	75 х 3"
	10
	16
	

	
	90 х 3"
	10
	16
	

	
	90 х 4"
	10
	16
	

	
	110 х 4"
	10
	16
	

	коляно с вътрешна резба
	25 х ½"
	10
	16
	

	
	25 х ¾"
	10
	16
	

	
	25 х 1"
	10
	16
	

	
	32 х ½"
	10
	16
	

	
	32 х ¾"
	10
	16
	

	
	32 х 1"
	10
	16
	

	
	32 х 1¼"
	10
	16
	

	
	40 х 1"
	10
	16
	

	
	40 х 1¼"
	10
	16
	

	
	40 х 1½"
	10
	16
	

	
	50 х 1¼"
	10
	16
	

	
	50 х 1½"
	10
	16
	

	
	50 х 2"
	10
	16
	

	
	63 х 1½"
	10
	16
	

	
	63 х 2"
	10
	16
	

	
	63 х 2½"
	10
	16
	

	
	75 х 2½"
	10
	16
	

	
	75 х 3"
	10
	16
	

	
	90 х 3"
	10
	16
	

	
	90 х 4"
	10
	16
	

	
	110 х 4"
	10
	16
	

	тройник
	25 х 25 х 25
	10
	16
	

	
	32 х 32 х 32
	10
	16
	

	
	40 х 40 х 40
	10
	16
	

	
	50 х 50 х 50
	10
	16
	

	
	63 х 63 х 63
	10
	16
	

	
	75 х 75 х 75
	10
	16
	

	
	90 х 90 х 90
	10
	16
	

	
	110 х 110 х 110
	10
	16
	

	тройник намалител
	32 х 25 х 32
	10
	16
	

	
	40 х 32 х 40
	10
	16
	

	
	50 х 40 х 50
	10
	16
	

	
	63 х 50 х 63
	10
	16
	

	
	75 х 63 х 75
	10
	16
	

	тройник с външна резба
	25 х ¾" х 25
	10
	16
	

	
	25 х 1" х 25
	10
	16
	

	
	32 х 1" х 32
	10
	16
	

	
	32 х 1¼" х 32
	10
	16
	

	
	40 х 1" х 40
	10
	16
	

	
	40 х 1¼" х 40
	10
	16
	

	
	40 х 1½" х 40
	10
	16
	

	
	50 х 1¼" х 50
	10
	16
	

	
	50 х 1½" х 50
	10
	16
	

	
	50 х 2" х 50
	10
	16
	

	
	63 х 1½" х 63
	10
	16
	

	
	63 х 2" х 63
	10
	16
	

	
	63 х 2½" х 63
	10
	16
	

	
	75 х 2 ½" х 75
	10
	16
	

	
	75 х 3" х 75
	10
	16
	

	
	90 х 3" х 90
	10
	16
	

	
	90 х 4" х 90
	10
	16
	

	
	110 х 4" х 110
	10
	16
	

	90º тройник преход вътрешна резба
	25 х ¾" х 25
	10
	16
	

	
	25 х 1" х 25
	10
	16
	

	
	32 х ¾" х 32
	10
	16
	

	
	32 х 1" х 32
	10
	16
	

	
	32 х 1¼" х 32
	10
	16
	

	
	40 х 1" х 40
	10
	16
	

	
	40 х 1¼" х 40
	10
	16
	

	
	40 х 1½" х 40
	10
	16
	

	
	50 х 1¼" х 50
	10
	16
	

	
	50 х 1½" х 50
	10
	16
	

	
	50 х 2" х 50
	10
	16
	

	
	63 х 1½" х 63
	10
	16
	

	
	63 х 2" х 63
	10
	16
	

	
	75 х 2" х 75
	10
	16
	

	
	75 х 2½" х 75
	10
	16
	

	
	75 х 3" х 75
	10
	16
	

	
	90 х 2½" х 90
	10
	16
	

	
	90 х 3" х 90
	10
	16
	

	
	90 х 4" х 90
	10
	16
	

	
	110 х 4" х 110
	10
	16
	

	Преход фланец
	75 х 2½"
	10
	16
	

	
	75 х 3"
	10
	16
	

	
	90 х 3"
	10
	16
	

	
	90 х 4"
	10
	16
	

	
	110 х 4"
	10
	16
	

	Водовземна
скоба
	25 х ½", ¾"
	10
	16
	

	
	32 х ½", ¾"
	10
	16
	

	
	40 х ½", ¾", 1"
	10
	16
	

	
	50 х ½", ¾", 1"
	10
	16
	

	
	63 х ½", ¾", 1 ", 1¼", 1½"
	10
	16
	

	
	75 х ½", ¾", 1", 1¼", 1½",2"
	10
	16
	

	
	90 х ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2"
	10
	16
	

	
	110 х ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 3"
	10
	16
	

	
	125 х ¾", 1", 1¼", 1½", 2"
	10
	16
	

	
	140 х 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3"
	10
	16
	

	
	160 х ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 3"
	10
	16
	

	
	200 х 1¼", 1½", 2", 3", 4"
	10
	16
	

	
	225 х 1¼", 1½", 2", 3", 4"
	10
	16
	

	
	250 х 1¼", 1½", 2", 3", 4"
	10
	16
	

	
	315 х 1¼", 1½", 2", 3", 4"
	10
	16
	




Приложение 6

PЕ 100; PEHD – електрозаваряеми фитинги
стандарт БДС EN 12201 - 3

	Електрозаваряеми фитинги
	Диаметър
Мм
	Работно
налягане
bar
	Данни от участника за предлаганите фитинги

	Муфа без ограничител

	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	
	250
	16
	

	
	280
	16
	

	
	315
	16
	

	
	355
	16
	

	
	400
	16
	

	
	450
	16
	

	
	500
	16
	

	45º коляно 
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	90º коляно
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	Преход РЕ-HD 
месинг външна резба
	25 х ¾"
	16
	

	
	32 х 1"
	16
	

	
	32 х 1¼"
	16
	

	
	32 х 1½"
	16
	

	
	40 х 1"
	16
	

	
	40 х 1¼"
	16
	

	
	40 х 1½"
	16
	

	
	40 х 2"
	16
	

	
	50 х 1"
	16
	

	
	50 х 1¼"
	16
	

	
	50 х 1½"
	16
	

	
	50 х 2"
	16
	

	
	63 х 1¼"
	16
	

	
	63 х 1½"
	16
	

	
	63 х 2"
	16
	

	
	75 х 2"
	16
	

	
	75 х 2½"
	16
	

	Преход РЕ-HD 
месинг вътрешна резба

	32 х 1"
	16
	

	
	40 х 1¼"
	16
	

	
	50 х 1½"
	16
	

	
	63 х 1½"
	16
	

	
	63 х 2"
	16
	






ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКАТА 
ПО КРИТЕРИЯ „НАЙ-НАСКА ЦЕНА”

Показатели за оценка на предложенията и начин за определяне тежестта им в комплексната оценка по критерия „най-ниска цена”.
Показателите по които ще се оценяват предложенията както и тяхната тежест в комплексната оценка са както следва:
КО (Комплексна Оценка) = ЦО1 (Ценова Оценка PEHD тръби PN 10)  + 
ЦО2 (Ценова Оценка PEHD тръби PN 16) +  ЦО3 (Ценова Оценка Фитинги за бързи механични връзки PN 10 и PN 16) + ЦО4 (Ценова Оценка Фасонни части за челна заварка PN 10 и PN 16) + ЦО5 (Ценова Оценка Фасонни части  и фитинги електрозаваряеми PN 16)
ЦО1 - Ценовата Оценка за PEHD тръби PN 10 се формира като съотношение на минимално предложеният аритметичен сбор на единичните цени за един метър линеен към предложеният аритметичен сбор на единичните цени за един метър линеен на разглежданото предложение умножено по тяжест „40” за видовете PEHD тръби PN 10 по техническите предложения за приложение №1
ЦО1 = (Сmin : Cn) х 40, където 
ЦО1 – оценка на предложена цена за един метър линеен на разглежданото предложение за PEHD тръби PN 10
Сmin - най-ниската предложена цена, аритметичен сбор на единичните цени за един метър линеен за PEHD тръби PN 10 в лева без ДДС
Cn – цената, аритметичен сбор на единичните цени за един метър линеен за PEHD тръби PN 10, в лева без ДДС на оценяваното предложение 
40 - относителната тяжест на показателя в комплексната оценка.
ЦО2 - Ценовата Оценка за PEHD тръби PN 16 се формира като съотношение на минимално предложеният аритметичен сбор на единичните цени за един метър линеен PEHD тръби PN 16 към предложеният аритметичен сбор на единичните цени за един метър линеен PEHD тръби PN 16 на разглежданото предложение умножено по тяжестта „10” за видовете PEHD тръби PN 10 по техническо предложение  за приложение №2. 
ЦО2 = (Сmin : Cn) х 10, където 
ЦО2 – оценка на предложена цена на разглежданото предложение за PEHD тръби PN 16
Сmin - най-ниската предложена цена, аритметичен сбор на единичните цени за един метър линеен PEHD тръби PN 16 в лева безДДС
Cn – цената, аритметичен сбор на единичните цени за един метър линеен PEHD тръби PN 16, в лева без ДДС на оценяваното предложение 
10 - относителната тяжест на показателя в комплексната оценка.
ЦО3 - Ценовата Оценка за Фитинги за бързи механични връзки PN 10 и PN 16 се формира като съотношение на минимално предложеният аритметичен сбор на единичните цени към предложеният аритметичен сбор на единичните цени на разглежданото предложение умножено по тяжестта „25” за видовете Фитинги за бързи механични връзки PN 10 и PN 16 по техническо предложение  за приложение № 5. 
ЦО3 = (Сmin : Cn) х 25, където 
ЦО3 – оценка на предложена цена лева за един брой на разглежданото предложение за Фитинги за бързи механични връзки PN 10 и PN 16
Сmin - най-ниската предложена цена лева за един брой, аритметичен сбор на единичните цени за Фитинги за бързи механични връзки PN 10 и PN 16в лева безДДС
Cn – цената, аритметичен сбор на единичните цени лева за един брой за Фитинги за бързи механични връзки PN 10 и PN 16, в лева без ДДС на оценяваното предложение 
25 - относителната тяжест на показателя в комплексната оценка.
ЦО4 - Ценовата Оценка за Фасонни части за челна заварка PN 10 и PN 16 се формира като съотношение на минимално предложеният аритметичен сбор на единичните цени към предложеният аритметичен сбор на единичните цени на разглежданото предложение умножено по тяжестта „15” за видовете Фасонни части за челна заварка PN 10 и PN 16 по техническо предложение  за приложение № 3 и № 4. 
ЦО4 = (Сmin : Cn) х 15, където 
ЦО4 – оценка на предложена цена лева за един брой на разглежданото предложение за Фасонни части за челна заварка PN 10 и PN 16
Сmin - най-ниската предложена цена лева за един брой, аритметичен сбор на единичните цени за Фасонни части за челна заварка PN 10 и PN 16в лева безДДС
Cn – цената, аритметичен сбор на единичните цени лева за един брой за Фасонни части за челна заварка PN 10 и PN 16, в лева без ДДС на оценяваното предложение 
15 - относителната тяжест на показателя в комплексната оценка.
ЦО5 - Ценовата Оценка за Фасонни части и фитинги електрозаваряеми PN 16 се формира като съотношение на минимално предложеният аритметичен сбор на единичните цени към предложеният аритметичен сбор на единичните цени на разглежданото предложение умножено по тяжестта „10” за видовете Фасонни части и фитинги електрозаваряеми PN 16 по техническо предложение  за приложение № 6. 
ЦО5 = (Сmin : Cn) х 10, където 
ЦО5 – оценка на предложена цена лева за един брой на разглежданото предложение за Фасонни части и фитинги електрозаваряеми PN 16
Сmin - най-ниската предложена цена лева за един брой, аритметичен сбор на единичните цени за Фасонни части и фитинги електрозаваряеми PN 16 в лева безДДС
Cn – цената, аритметичен сбор на единичните цени лева за един брой за Фасонни части и фитинги електрозаваряеми PN 16, в лева без ДДС на оценяваното предложение 
10 - относителната тяжест на показателя в комплексната оценка.


Общи правила при оценяване на офертите 
Изчисляването на точките се извършва със закръгляне до третия знак, след десетичната запетая.
Участникът, чието предложение е получило най-висока комплексна оценка се класира на първо място и получава право да договаря доставката при условия декларирани от него.
Класирането на останалите участници е в нисходящ ред съответно на получените им комплексни оценки.
Класиране на участниците:
Комисията класира Участниците по степента на съответствие на техните оферти с предварително обявените от Възложителя условия, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие, въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите.
На класиране подлежат само Участници, чиито оферти са били оценявани. Класирането на участниците е в пряка зависимост от резултатите от оценяването на офертите им. Комисията класира в низходящ ред всички участници, като на първо място определя Участника, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (при критерий за възлагане “ниво на разходите” и “оптимално съотношение качество/цена”) или чиято оферта съдържа най-ниска цена (при критерий за възлагане “най-ниска цена”).
Класирането на Участниците се извършва за целия обем от предмета на обществената поръчка. На първо място се класира Участникът, предложил най-ниска цена и получил максимална оценка. Класирането на останалите участници е в нисходящ ред съответно на получените им оценки.
Комисията класира Участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия (чл. 58, ал. 1 от ППЗОП).
В чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП са регламентирани изрично няколко особени хипотези, свързани с класирането на участниците.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако Участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл. 58, ал. 2 от ППЗОП или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.




ПРОЕКТ!

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА
№…………./2019г.
Днес, ………..2019г. между
ВЪЗЛОЖИТЕЛ "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД София, с адрес в гр. София, бул. "Рожен" №15, с ЕИК/БУЛСТАТ 832046330, представлявано от Управителя Никола Гергинов Нитов, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ 
от една страна и 
…………………………....................................................................;
с търговски адрес в ……………………………………………………
с ЕИК/БУЛСТАТ № …………………., идентификационен номер по ДДС (ако има регистрация) ...............…., представлявана от …………………………………………; определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ след проведена ..................................... процедура за 
							(вид процедура)
възлагане на обществена поръчка № ............................................................../
(уникален в номер на поръчката Регистъра за обществени поръчки)
наричано за краткост ДОСТАВЧИК  от друга страна 
се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор”, с предмет: ............................................................................ 
Страните се споразумяха за следното:
І. Предмет на договора
ЧЛ.1. Страните по настоящия договор се договарят за следното: ДОСТАВЧИКЪТ да продаде и достави на КУПУВАЧА PEHD тръби, полиетиленовите фитинги и фасонни части за челна заварка, за бързи механични връзки и електрозаваряеми за водопроводи за пренос на питейна вода, съгласно офертата, неразделна част от настоящия договор, на прогнозна стойност от 300 хил.лв без ДДС; а КУПУВАЧА се задължава да заплати уговорената между страните цена.
ЧЛ.2. Качеството на изделията следва да отговаря на БДС EN ........ или еквивалентни международни стандарти съгласно сертификата за качество и свидетелство от производителя.
ЧЛ.3. Срокът на доставката е: до ……… дни след заявка на възложителя.
ІІ. Права и задължения на ДОСТАВЧИКА
ЧЛ.4. ДОСТАВЧИКЪТ има право да получи цена в размер съгласно офертата за единица изделие, в лева без ДДС с включени мита, такси, транспортни и други разходи, неразделна част от настоящия договор.
ЧЛ.5. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора
ЧЛ.6. ДОСТАВЧИКЪТ има следните задължения: 
а/да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността на PEHD тръбите, полиетиленовите фитинги и фасонни части за водопроводи за пренос на питейна вода и достави същите в сроковете посочени в чл.3 по предварителна заявка на купувача;
б/да предаде на КУПУВАЧА PEHD тръбите, полиетиленовите фитинги и фасонни части за водопроводи за пренос на питейна вода, съгласно заявеното количество, вид, тип, диаметри и налягане;
в/при повреждане на PEHD тръбите, полиетиленовите фитинги и фасонни части за водопроводи за пренос на питейна вода изцяло или от части, както и при наличието на явни недостатъци или дефекти, КУПУВАЧЪТ има право да иска отстраняването им от ДОСТАВЧИКА за сметка на последния. В случай, че недостатъците или дефектите са съществени и правят трудно използването на PEHD тръбите, полиетиленовите фитинги и фасонни части за водопроводи за пренос на питейна вода по предназначението им, КУПУВАЧЪТ има право да развали договора.
г/ДОСТАВЧИКА отговаря на основание чл.193 от ЗЗД и когато не е знаел за недостатъка.
д/ да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.
е/ да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.
ж/ да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
ІІІ. Цена, заплащане и прехвърляне на собствеността
ЧЛ.7. Цената която КУПУВАЧЪТ трябва да заплати е съгласно ценовото предложение, в лева за единица изделие, без ДДС, неразделна част от настоящия договор. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.
ЧЛ.8. Сумата ще бъде изплатена с банков превод в левове след доставка и представяне на фактурата.
ЧЛ.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ДОСТАВЧИКА:
BIC: ………………...................
IBAN: ………………................
БАНКА: ....................................
ЧЛ.10. ДОСТАВЧИКА е длъжен да уведоми писмено КУПУВАЧА за всички последващи промени по чл. 9 в срок от 7 дни считано от момента на промяната. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не уведоми  КУПУВАЧА в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени
ЧЛ.11. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ДОСТАВЧИКЪТ е заплатил на подизпълнителя / подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда глава V.
	ЧЛ.12. Срокът на изплащането на сумата е отложено, с банков превод, в срок от …………. дни след извършена всяка доставка и представяне на фактура.(Съобразно чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон, когато длъжникът е публичен възложител, страните могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 30 дни. По изключение може да бъде договорен и по-дълъг срок, но не повече от 60 дни, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина, ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и не накърнява добрите нрави).
ЧЛ.13. Собствеността на PEHD тръбите, полиетиленовите фитинги и фасонни части за водопроводи за пренос на питейна вода преминава върху КУПУВАЧА в момента на предаването им на КУПУВАЧА, на местоизпълнението - гр.София, бул.”Рожен” №15 и/или базисен склад с.Лесново община Елин Пелин..
ЧЛ.14. Всички рискове преминават върху КУПУВАЧА в момента, в който му бъде прехвърлена собствеността върху PEHD тръбите, полиетиленовите фитинги и фасонни части за водопроводи за пренос на питейна вода.
ЧЛ.15. ДОСТАВЧИКА се задължава преди подписване на договора да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на: 700 (......) лева, която се освобождава в срок от 5 работни дни след прекратяване действието на същия. Сумата представлява 1 (%) от неговата ориентировъчна максимална стойност, без ДДС. 
ЧЛ.16. КУПУВАЧЪТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ДОСТАВЧИКЪТ системно не изпълнява някое от задължинията по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по  договора с повече от 30 дни.
ЧЛ.17. КУПУВАЧЪТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.
ЧЛ.18. При липса на възражения по изпълненито на договора КУПУВАЧАЪТ освобождава гаранцията по ЧЛ.15 в срок от 5 работни дни дни след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
ЧЛ.19. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от КУПУВАЧЪТ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно изпълнение на задълженията на ДОСТАВЧИКА и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на КУПУВАЧА той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.
ІV. Права и задължения на КУПУВАЧА
	ЧЛ.20. КУПУВАЧЪТ има право да получи PEHD тръбите, полиетиленовите фитинги и фасонни части за водопроводи за пренос на питейна вода, предмет на настоящия договор.
ЧЛ.21. КУПУВАЧЪТ има право:
21.1. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.
21.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качеството, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ДОСТАВЧИКА.
21.3. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ДОСТАВЧИКА.
21.4. Да изисква от ДОСТАВЧИКА да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители
ЧЛ.22. В случаите, в които продавачът отговаря съгласно чл.193 от ЗЗД, купувачът може да върне вещта и да иска обратно цената заедно с направените разходи.
ЧЛ.23. КУПУВАЧЪТ има правата по предходния член и когато вещта е погинала или е била повредена, поради нейните недостатъци.
ЧЛ.24. КУПУВАЧЪТ има следните задължения:
а/да заплати уговорената цена в размера, по начина и в срок, определени в настоящия договор;
б/КУПУВАЧЪТ е длъжен да изпълни задълженията си по получаването на PEHD тръбите, полиетиленовите фитинги и фасонни части за водопроводи за пренос на питейна вода и прехвърлянето на собствеността;
в/КУПУВАЧЪТ е длъжен да внесе уговорената цена в срок …………… дни от извършена всяка доставка и представяне на фактура.
ЧЛ.25. КУПУВАЧЪТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ДОСТАВЧИКА информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ДОСТАВЧИКА като такава в представената от него оферта.
V. Предаване и приемане на изпълнението
	ЧЛ.26. Приемането на извършената работа по т.1 се извършва от определени от страна на КУПУВАЧА и ДОСТАВЧИКА лица.
	ЧЛ.27. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по чл.26 на двустранен протокол/акт или на друг документ.
	ЧЛ.28. Когато ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от КУПУВАЧА в присъствието на ДОСТАВЧИКА и подизпълнителя.
VІ. Неустойки, обещетения, гаранции
ЧЛ.29. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми не по-късно от 15 дневен срок за количествени отклонения и не по-късно от 45 дневен срок за качествени несъответствия, от датата на доставката ДОСТАВЧИКА за недостатъци на PEHD тръбите, полиетиленовите фитинги и фасонни части за водопроводи за пренос на питейна вода, за които не е знаел и не е могъл да узнае преди и по време на приемането им.
ЧЛ.30. КУПУВАЧЪТ има право да иска заместване на некачествените PEHD тръбите, полиетиленовите фитинги и фасонни части за водопроводи за пренос на питейна вода или разваляне на договора, ако е действал добросъвестно и е изпълнил задълженията си, посочени в договора и закона.
ЧЛ.31. При забава от страна на ДОСТАВЧИКА при предаването на PEHD тръбите, полиетиленовите фитинги и фасонни части за водопроводи за пренос на питейна вода, той дължи неустойка в размер на 0,2% за всеки ден, но не повече от 5% от стойността дължимата вещ.
ЧЛ.32. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ се забави повече от 30 дни с предаването на PEHD тръбите, полиетиленовите фитинги и фасонни части за водопроводи за пренос на питейна вода, то КУПУВАЧЪТ има право да развали договора. Развалянето има действие от момента, в който доставчикът е получил уведомлението в писмена или телексна форма.
ЧЛ.33. При забава от страна на КУПУВАЧА при заплащането на уговорената в настоящия договор сума, той дължи неустойка в размер на 0.2% за всеки ден забава, но не повече от 5% от дължимата сума.
ЧЛ.34. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай, че последните са причинени от непреодолима сила.
ЧЛ.35. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на  непреодолима сила.
ЧЛ.36. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 3 дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
ЧЛ.37. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения не спира.
ЧЛ.38. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото й да търси обезщетение за претърпените вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.
VІІ. Прекратяване на договора
ЧЛ.39. Настоящият договор се прекратява:
39.1.1. С изтичане на срока по ЧЛ.46 или с достигане предвидената в ЧЛ.1 стойност.
39.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
39.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
39.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
39.1.5. С окончателното му изпълнение.
39.1.6. По реда на чл.118 от Закона за обществените поръчки.
39.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на 
VІІІ. Общи други условия
ЧЛ.40. За неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на ТЗ, ЗЗД и нормативните актове.
ЧЛ.41. Всички изменения и допълнения в настоящия Договор се извършват в писмена форма съгласно изискванията по чл.116 от ЗОП.
ЧЛ.42. Всички съобщения, уведомления, предизвестия и нареждания на страните по настоящия Договор ще се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Всички съобщения, уведомления, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна
	ЧЛ.43. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.
	ЧЛ.44. Всички спорове възникнали по изпълнението или тълкуването на настоящия Договор ще се уреждат чрез преговори мужду страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване до компетентния съд в Република България.
	ЧЛ.45. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 117 от ЗОП. 
	ЧЛ.46. Срокът на действие на Договора е 12 /дванадесет/ месеца от датата на сключването му.
Неразделна част от настоящия договор са:
Приложение №1 – оферта на Доставчика и всички приложения към нея, подадени в процедурата на договаряне на клаузите в Договора.
Настоящият договор се състави и подписа в два единообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

За Изпълнител						за Възложител
ДОСТАВЧИК: :…………..				КУПУВАЧ: :………………..
/……………………….. /						/Н. Нитов/
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