Приложение 1
ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ 
СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Тръби РЕ 100 - CEN 12201-1; 2 или еквивалентен - PN 10.
	Тип на тръбата
	Диаметър
мм
	дебелина на
стената
мм
	Тегло
kg I m
	Работно
налягане
atm
	Ед.Цена
лева/мл 
без ДДС

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 32
	
	
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 40
	
	
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 50
	
	
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 63
	
	
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 75
	
	
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 90
	
	
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 110
	
	
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 125
	
	
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 140
	
	
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 160
	
	
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 180
	
	
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 200
	
	
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 225
	
	
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 250
	
	
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 280
	
	
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 315
	
	
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 355
	
	
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 400
	
	
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 450
	
	
	10
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 500
	
	
	10
	

	
	
	
	Сбор на единичните цени
	Σ=


Забележка:
HDPE - тръбите се доставят както следва:
за диаметри Ø 25 ÷ Ø 110 - руло - РЕ 100 CEN 12201 - 2;
за диаметри Ø 63 ÷ Ø 110 - пръти - РЕ 100 CEN 12201 - 2, с дължина L = 12 м
за диаметри Ø 125 ÷ Ø 500- пръти - РЕ 100 CEN 12201 – 2 с дължина L = 6 м; 12 м
по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в зависимост от изискваните количества.
Ще се оценяват предложения с еднаква цена за 1мл за доставка на руло и на пръти;

Приложение 2
Тръби РЕ 100 - CEN 12201 - 1; 2 или еквивалентен - PN 16.
	Тип на тръбата
	Диаметър /
mm
	дебелина на
стената
mm
	Тегло
kg/m
	Работно
налягане
atm
	Ед.Цена
лева/мл 
без ДДС

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 25
	
	
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 32
	
	
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 40
	
	
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 50
	
	
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 63
	
	
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 75
	
	
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 90
	
	
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 110
	
	
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 125
	
	
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 140
	
	
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 160
	
	
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 180
	
	
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 200
	
	
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 225
	
	
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 250
	
	
	16
	

	НDРЕ
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 280
	
	
	16
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 315
	
	
	16
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 355
	
	
	16
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 400
	
	
	16
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 450
	
	
	16
	

	HDPE
РЕ 100 CEN 12201 - 2
	Ø 500
	
	
	16
	

	
	
	
	Сбор на единичните цени
	Σ=


Забележка:
HDPE - тръбите се доставят както следва:
за диаметри Ø 25 ÷ Ø 110 - руло - РЕ 100 CEN 12201 - 2;
за диаметри Ø 63 ÷ Ø 110 - пръти - РЕ 100 CEN 12201 - 2, с дължина L = 12 м
за диаметри Ø 125 ÷ Ø 500- пръти - РЕ 100 CEN 12201 – 2 с дължина L = 6м; 12 м
по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в зависимост от изискваните количества.
Ще се оценяват предложения с еднаква цена за 1мл за доставка на руло и на пръти;

Приложение 3
HDPE - фасонни части РЕ 100 EN 12201- 3 или еквивалентен - РN 10
ляти под налягане за челна заварка
	Фасонна
част
	Диаметър
мм
	Работно
налягане
Bar
	Ед. цена
лв. / бр. 
без ДДС

	коляно 90º
	63
	10
	

	
	75
	10
	

	
	90
	10
	

	
	110
	10
	

	
	125
	10
	

	
	140
	10
	

	
	160
	10
	

	
	180
	10
	

	
	200
	10
	

	
	225
	10
	

	
	250
	10
	

	
	280
	10
	

	
	315
	10
	

	
	355
	10
	

	
	400
	10
	

	дъга 60º
	63
	10
	

	
	75
	10
	

	
	90
	10
	

	
	110
	10
	

	
	125
	10
	

	
	140
	10
	

	
	160
	10
	

	
	180
	10
	

	
	200
	10
	

	
	225
	10
	

	
	250
	10
	

	
	280
	10
	

	
	315
	10
	

	
	355
	10
	

	
	400
	10
	

	
	450
	10
	

	
	500
	10
	

	дъга 45º
	63
	10
	

	
	75
	10
	

	
	90
	10
	

	
	110
	10
	

	
	125
	10
	

	
	140
	10
	

	
	160
	10
	

	
	180
	10
	

	
	200
	10
	

	
	225
	10
	

	
	250
	10
	

	
	280
	10
	

	
	315
	10
	

	
	355
	10
	

	
	400
	10
	

	
	450
	10
	

	
	500
	10
	

	дъга 30º
	63
	10
	

	
	75
	10
	

	
	90
	10
	

	
	110
	10
	

	
	125
	10
	

	
	140
	10
	

	
	160
	10
	

	
	180
	10
	

	
	200
	10
	

	
	225
	10
	

	
	250
	10
	

	
	280
	10
	

	
	315
	10
	

	
	355
	10
	

	
	400
	10
	

	
	450
	10
	

	
	500
	10
	

	Тройник
	63 х 63 х 63
	10
	

	
	75 х 75 75
	10
	

	
	90 х 90 х 90
	10
	

	
	110 х 110 х 110
	10
	

	
	125 х 125 х 125
	10
	

	
	140 х 140 х 140
	10
	

	
	160 х 160 х 160
	10
	

	
	180 х 180 х 180
	10
	

	
	200 х 200 х 200
	10
	

	
	225 х 225 х 225
	10
	

	
	250 х 250 х 250
	10
	

	
	280 х 280 х 280
	10
	

	
	315 х 315 х 315
	10
	

	
	355 х 355 х 355
	10
	

	
	400 х 400 х 400
	10
	

	
	450 x 450 x 450
	10
	

	
	500 x 500 x 500
	10
	

	Тройник
Намалител

	63 х 32 х 63
	10
	

	
	63 х 50 х 63
	10
	

	
	75 х 50 х 75
	10
	

	
	75 х 63 х 75
	10
	

	
	90 х 50 х 90
	10
	

	
	90 х 63 х 90
	10
	

	
	90 х 75 х 90
	10
	

	
	110 х 50 х 110
	10
	

	
	110 х 63 х 110
	10
	

	
	110 х 75 х 110
	10
	

	
	110 х 90 х 110
	10
	

	
	125 х 63 х 125
	10
	

	
	125 х 75 х 125
	10
	

	
	125 х 90 х 125
	10
	

	
	125 х 110 х 125
	10
	

	
	140 х 63 х 140
	10
	

	
	140 х 75 х 140 
	10
	

	
	140 х 90 х 140 
	10
	

	
	140 х 110 х 140
	10
	

	
	140 х 125 х 140
	10
	

	
	160 х 63 х 160
	10
	

	
	160 х 75 х 160
	10
	

	
	160 х 90 х 160
	10
	

	
	160 х 110 х 160
	10
	

	
	160 х 125 х 160
	10
	

	
	160 х 140 х 160
	10
	

	
	180 х 75 х 180
	10
	

	
	180 х 90 х 180
	10
	

	
	180 х 110 х 180
	10
	

	
	180 х 125 х 180
	10
	

	
	180 х 140 х 180
	10
	

	
	180 х 160 х 180
	10
	

	
	200 х 63 х 200
	10
	

	
	200 х 75 х 200 
	10
	

	
	200 х 90 х 200 
	10
	

	
	200 х 110 х 200
	10
	

	
	200 х 125 х 200
	10
	

	
	200 х 160 х 200
	10
	

	
	225 х 63 х 225
	10
	

	
	225 х 75 х 225 
	10
	

	
	225 х 90 х 225 
	10
	

	
	225 х 110 х 225 
	10
	

	
	225 х 125 х 225
	10
	

	
	225 х 140 х 225 
	10
	

	
	225 х 160 х 225 
	10
	

	
	225 х 180 х 225
	10
	

	
	250 х 110 х 250
	10
	

	
	250 х 160 х 250
	10
	

	
	250 х 180 х 250
	10
	

	
	250 х 200 х 250
	10
	

	
	280 х 200 х 280
	10
	

	
	280 х 225 х 280
	10
	

	
	280 х 250 х 280
	10
	

	Тройник
Намалител
	315 х 90 х 315
	10
	

	
	315 х 110 х 315
	10
	

	
	315 х 160 х 315
	10
	

	
	315 х 180 х 315
	10
	

	
	315 х 200 х 315
	10
	

	
	315 х 225 х 315
	10
	

	
	315 х 250 х 315
	10
	

	
	315 х 280 х 315
	10
	

	
	355 х 250 х 355 
	10
	

	
	355 х 280 х 355
	10
	

	
	355 х 315 х 355
	10
	

	
	400 х 280 х 400
	10
	

	
	400 х 315 х 400
	10
	

	
	400 х 355 х 400
	10
	

	
	450 x 280 x 450
	
	

	
	450 x 315 x 450
	
	

	
	450 x 355 x 450
	
	

	
	500 x 280 x 500
	
	

	
	500 x 315 x 500
	
	

	
	500 x 350 x 500
	
	

	
	500 x 400 x 500
	
	

	Намалител
/редуктор/
дълъг
	50 х 25
	10
	

	
	50 х 32
	10
	

	
	50 х 40
	10
	

	
	63 х 32
	10
	

	
	63 х 40
	10
	

	
	63 х 50
	10
	

	
	75 х 50
	10
	

	
	75 х 63
	10
	

	
	90 х 50
	10
	

	
	90 х 63
	10
	

	
	90 х 75
	10
	

	
	110 х 50
	10
	

	
	110 х 63
	10
	

	
	110 х 75
	10
	

	
	110 х 90
	10
	

	
	125 х 63
	10
	

	Намалител
/редуктор/
дълъг
	125 х 75
	10
	

	
	125 х 90
	10
	

	
	125 х 110
	10
	

	
	140 х 75
	10
	

	
	140 х 90
	10
	

	
	140 х 110
	10
	

	
	140 х 125
	10
	

	
	160 х 90
	10
	

	
	160 х110
	10
	

	
	160 х 125
	10
	

	
	160 х 140
	10
	

	
	180 х 90
	10
	

	
	180 х 110
	10
	

	
	180 х 125
	10
	

	
	180 х 140
	10
	

	
	180 х 160
	10
	

	
	200 х 125
	10
	

	
	200 х 140
	10
	

	
	200 х 160
	10
	

	
	200 х 180
	10
	

	
	225 х 110
	10
	

	
	225 х 140
	10
	

	
	225 х 160
	10
	

	
	225 х 180
	10
	

	
	225 х 200
	10
	

	
	250 х 160
	10
	

	
	250 х 180
	10
	

	
	250 х 200
	10
	

	
	250 х 225
	10
	

	
	280 х 180
	10
	

	
	280 х 200
	10
	

	
	280 х 225
	10
	

	
	280 х 250
	10
	

	
	315 х 200
	10
	

	
	315 х 225
	10
	

	
	315 х 250
	10
	

	Намалител
/редуктор/
дълъг
	315 х 280
	10
	

	
	355 х 250
	10
	

	
	355 x 250
	10
	

	
	355 х 280
	10
	

	
	355 х 315
	10
	

	
	400 х 280
	10
	

	
	400 х 315
	10
	

	
	400 х 355
	10
	

	
	450 x 200
	10
	

	
	450 x 315
	10
	

	
	450 x 350
	10
	

	
	450 x 400
	10
	

	
	500 x 315
	10
	

	
	500 x 355
	10
	

	
	500 x 400
	10
	

	
	 500 x 450
	10
	

	Намалител
/редуктор/
къс
	50 х 25
	10
	

	
	50 х 32
	10
	

	
	50 х 40
	10
	

	
	63 х 32
	10
	

	
	63 х 40
	10
	

	
	63 х 50
	10
	

	
	75 х 32
	10
	

	
	75 х 50
	10
	

	
	75 х 63
	10
	

	
	90 х 50
	10
	

	
	90 х 63
	10
	

	
	90 х 75
	10
	

	
	110 х 50
	10
	

	
	110 х 63
	10
	

	
	110 х 75
	10
	

	
	110 х 90
	10
	

	
	125 х 63
	10
	

	
	125 х 75
	10
	

	
	125 х 90
	10
	

	
	125 х 110
	10
	

	
	140 х 75
	10
	

	
	140 х 90
	10
	

	
	140 х 110
	10
	

	
	140 х 125
	10
	

	Намалител
/редуктор/
Къс
	160 х 90
	10
	

	
	160 х110
	10
	

	
	160 х 125
	10
	

	
	160 х 140
	10
	

	
	180 х 90
	10
	

	
	180 х 110
	10
	

	
	180 х 125
	10
	

	
	180 х 140
	10
	

	
	180 х 160
	10
	

	
	200 х 125
	10
	

	
	200 х 140
	10
	

	
	200 х 160
	10
	

	
	200 х 180
	10
	

	
	225 х 110
	10
	

	
	225 х 140
	10
	

	
	225 х 160
	10
	

	
	225 х 180
	10
	

	
	225 х 200
	10
	

	
	250 х 160
	10
	

	
	250 х 180
	10
	

	
	250 х 200
	10
	

	
	250 х 225
	10
	

	
	280 х 180
	10
	

	
	280 х 200
	10
	

	
	280 х 225
	10
	

	
	280 х 250
	10
	

	
	315 х 200
	10
	

	
	315 х 225
	10
	

	
	315 х 250
	10
	

	
	315 х 280
	10
	

	
	355 х 200
	10
	

	
	355 х 225
	10
	

	
	355 х 250
	10
	

	
	355 х 280
	10
	

	
	355 х 315
	10
	

	Намалител
/редуктор/
къс
	400 х 225
	10
	

	
	400 х 250
	10
	

	
	400 х 280
	10
	

	
	400 х 315
	10
	

	
	400 х 355
	10
	

	Фланшов
накрайник
	63
	10
	

	
	75
	10
	

	
	90
	10
	

	
	110
	10
	

	
	125
	10
	

	
	140
	10
	

	
	160
	10
	

	
	180
	10
	

	
	200
	10
	

	
	225
	10
	

	
	250
	10
	

	
	280
	10
	

	
	315
	10
	

	
	355
	10
	

	
	400
	10
	

	Фланец с покритие РР и 
чугунена сърцевина
	63 / 50
	10
	

	
	75 / 65
	10
	

	
	90 / 80 
	10
	

	
	110 / 100
	10
	

	
	125 / 100
	10
	

	
	140 / 125
	10
	

	
	160 / 150
	10
	

	
	180 / 150
	10
	

	
	200 / 200
	10
	

	
	225 / 200
	10
	

	
	250 / 250
	10
	

	
	280 / 250
	10
	

	
	315 / 300
	10
	

	
	355 / 350
	10
	

	
	400 / 400
	10
	

	Тапа
	63
	10
	

	
	75
	10
	

	
	90
	10
	

	
	110
	10
	

	
	125
	10
	

	
	140
	10
	

	
	160
	10
	

	
	180
	10
	

	
	200
	10
	

	
	225
	10
	

	
	250
	10
	

	
	280
	10
	

	
	315
	10
	

	
	355
	10
	

	
	Сбор на единичните цени 
	Σ=




Приложение 4
HDPE - фасонни части РЕ 100 EN 12201 – 3 или еквивалентен - PN 16 /SDR 11/
ляти под налягане за челна заварка

	Фасонна
част
	Диаметър
мм
	Работно
налгане
bar
	Ед. Цена
лв./ бр.
без ДДС

	коляно 90º
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	
	250
	16
	

	
	280
	16
	

	
	315
	16
	

	
	355
	16
	

	
	400
	16
	

	дъга 60º
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	
	250
	16
	

	
	280
	16
	

	
	315
	16
	

	
	355
	16
	

	
	400
	16
	

	
	450
	16
	

	
	500
	16
	

	дъга 45º
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	
	250
	16
	

	
	280
	16
	

	
	315
	16
	

	
	355
	16
	

	
	400
	16
	

	
	450
	16
	

	
	500
	16
	

	дъга 30º0
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	
	250
	16
	

	
	280
	16
	

	
	315
	16
	

	
	355
	16
	

	
	400
	16
	

	
	450
	16
	

	
	500
	16
	

	тройник
	63 х 63 х 63
	16
	

	
	75 х 75 х 75
	16
	

	
	90 х 90 х 90
	16
	

	
	110 х 110 х 110
	16
	

	
	125 х 125 х 125
	16
	

	
	140 х 140 х 140
	16
	

	
	160 х 160 х 160
	16
	

	
	180 х 180 х 180
	16
	

	
	200 х 200 х 200
	16
	

	
	225 х 225 х 225
	16
	

	
	250 х 250 х 250
	16
	

	
	280 х 280 х 280
	16
	

	
	315 х 315 х 315
	16
	

	
	355 х 355 х 355
	16
	

	
	400 х 400 х 400
	16
	

	
	450 x 450 x 450
	16
	

	
	500 x 500 x 500
	16
	

	тройник
намалител

	63 х 32 х 63
	16
	

	
	63 х 50 х 63
	16
	

	
	75 х 32 х 75
	16
	

	
	75 х 50 х 75
	16
	

	
	75 х 63 х 75
	16
	

	
	90 х 50 х 90
	16
	

	
	90 х 63 х 90
	16
	

	
	90 х 75 х 90
	16
	

	
	110 х 50 х 110
	
	

	
	110 х 63 х 110
	16
	

	
	110 х 75 х 110
	16
	

	
	110 х 90 х 110
	16
	

	
	125 х 63 х 125
	16
	

	
	125 х 75 х 125
	16
	

	
	125 х 90 х 125
	16
	

	
	125 х 110 х 125
	16
	

	
	140 х 63 х 140
	16
	

	
	140 х 75 х 140
	16
	

	
	140 х 90 х 140
	16
	

	
	140 х 110 х 140
	16
	

	
	140 х 125 х 140
	16
	

	
	160 х 63 х 160
	16
	

	
	160 х 75 х 160
	
	

	
	160 х 90 х 160
	16
	

	
	160 х 110 х 160
	16
	

	
	160 х 125 х 160
	16
	

	
	160 х 140 х 160
	16
	

	
	
	
	

	
	180 х 75 х 180
	16
	

	
	180 х 90 х 180
	16
	

	
	180 х 110 х 180
	16
	

	
	180 х 125 х 180
	16
	

	
	180 х 140 х 180
	16
	

	
	180 х 160 х 180
	16
	

	
	200 х 63 х 200
	16
	

	
	200 х 75 х 200
	16
	

	
	200 х 90 х 200
	
	

	
	200 х 110 х 200
	16
	

	
	200 х125 х 200
	16
	

	
	200 х 140 х 200
	16
	

	
	200 х 160, х 200
	16
	

	
	200 х 180 х 200
	16
	

	
	225 х 63 х 225
	16
	

	
	225 х 75 х 225
	16
	

	
	225 х 90 х 225
	16
	

	
	225 х 110 х 225
	16
	

	
	225 х 125 х 225
	16
	

	
	225 х 140 х 225
	16
	

	
	225 х 160 х 225
	16
	

	
	225 х 180 х 225
	16
	

	
	250 х 110 х 250
	16
	

	
	250 х 160 х 250
	16
	

	
	250 х 180 х 250
	16
	

	
	250 х 200 х 250
	16
	

	
	280 х 75 х 280
	16
	

	
	280 х 90 х 280
	16
	

	
	280 х 110 х 280
	16
	

	
	280 х 140 х 280
	16
	

	
	280 х 160 х 280
	16
	

	тройник
намалител

	280 х 180 х 280
	16
	

	
	280 х 200 х 280
	16
	

	
	280 х 225 х 280
	16
	

	
	315 х 90 х 315 
	16
	

	
	315 х 110 х 315
	16
	

	
	315 х 160 х 315
	16
	

	
	315 х 180 х 315
	16
	

	
	315 х 200 х 315
	16
	

	
	315 х 225 х 315
	16
	

	
	315 х 250 х 315
	16
	

	
	355 х 110 х 355
	16
	

	
	355 х 125 х 355
	16
	

	
	355 х 140 х 355
	16
	

	
	355 х 160 х 355
	16
	

	
	355 х 180 х 355
	16
	

	
	355 х 200 х 355
	16
	

	
	355 х 225 х 355
	16
	

	
	355 х 250 х 355
	16
	

	
	355 х 280 х 355
	16
	

	
	400 х 110 х 400
	16
	

	
	400 х 125 х 400
	16
	

	
	400 х 140 х 400
	16
	

	
	400 х 160 х 400
	16
	

	
	400 х 180 х 400
	16
	

	
	400 х 200 х 400
	16
	

	
	400 х 225 х 400
	16
	

	
	400 х 250 х 400
	16
	

	
	400 х 280 х 400
	16
	

	

	400 х 315 х 400
	16
	

	
	400 x 355 x 400
	16
	

	
	450 x 280 x 450
	16
	

	
	450 x 315 x 450
	16
	

	
	450 x 355 x 450
	16
	

	
	500 x 280 x 500
	16
	

	
	500 x 315 x 500
	16
	

	
	500 x 350 x 500
	16
	

	
	500 x 400 x 500
	16
	

	Намател /редуктор/ дълъг
	50 х 25
	16
	

	
	50 х 32
	16
	

	
	50 х 40
	16
	

	
	63 х 32
	16
	

	
	63 х 40
	16
	

	
	63 х 50
	16
	

	
	75 х 50
	16
	

	
	75 х 63
	16
	

	
	90 х 50
	16
	

	
	90 х 63
	16
	

	
	90 х 75
	16
	

	
	110 х 63
	16
	

	
	110 х 75
	16
	

	
	110 х 90
	16
	

	
	125 х 63
	16
	

	
	125 х 75
	16
	

	
	125 х 90
	16
	

	
	125 х 110
	16
	

	
	140 х 75
	16
	

	
	140 х 90
	16
	

	
	140 х 110
	16
	

	
	140 х 125
	16
	

	
	160 х 90
	16
	

	
	160 х 110
	16
	

	
	160 х 125
	16
	

	
	160 х 140
	16
	

	
	180 х 90
	16
	

	Намател /редуктор/ дълъг
	180 х 110
	16
	

	
	180 х 125
	16
	

	
	180 х 140
	16
	

	
	180 х 160
	16
	

	
	200 х 125
	16
	

	
	200 х 140
	16
	

	
	200 х 160
	16
	

	
	200 х 180
	16
	

	
	225 х 110
	16
	

	
	225 х 140
	16
	

	
	225 х 160
	16
	

	
	225 х 180
	16
	

	
	225 х 200
	16
	

	
	250 х 160
	16
	

	
	250 х 180
	16
	

	
	250 х 200
	16
	

	
	250 х 225
	16
	

	
	280 х 180
	16
	

	
	280 х 200
	16
	

	
	280 х 225
	16
	

	
	280 х 250
	16
	

	
	315 х 200
	16
	

	
	315 х 225
	16
	

	
	315 х 250
	16
	

	
	315 х 280
	16
	

	
	355 х 250
	16
	

	
	355 х 280
	16
	

	
	355 х 315
	16
	

	
	400 х 280
	16
	

	
	400 х 315
	16
	

	
	400 х 355
	16
	

	
	450 x 200
	16
	

	
	450 x 315
	16
	

	
	450 x 350
	16
	

	
	450 x 400
	16
	

	
	500 x 315
	16
	

	
	500 x 355
	16
	

	
	500 x 400
	16
	

	
	500 x 450
	16
	

	Намател /редуктор/ къс
	50 х 25
	16
	

	
	50 х 32
	16
	

	
	50 х 40
	16
	

	
	63 х 32
	16
	

	
	63 х 40
	16
	

	
	63 х 50
	16
	

	
	75 х 32
	16
	

	
	75 х 50
	16
	

	
	75 х 63
	16
	

	
	90 х 50
	16
	

	
	90 х 63
	16
	

	
	90 х 75
	16
	

	
	110 х 50
	16
	

	
	110 х 63
	16
	

	
	110 х 75
	16
	

	
	110 х 90
	16
	

	
	125 х 63
	16
	

	
	125 х 75
	16
	

	
	125 х 90
	16
	

	
	125 х 110
	16
	

	
	140 х 75
	16
	

	
	140 х 90
	16
	

	
	140 х 110
	16
	

	
	140 х 125
	16
	

	
	160 х 90
	16
	

	
	160 х110
	16
	

	
	160 х 125
	16
	

	
	160 х 140
	16
	

	
	180 х 90
	16
	

	
	180 х 110
	16
	

	
	180 х 125
	16
	

	
	180 х 140
	16
	

	
	180 х 160
	16
	

	
	200 х 125
	16
	

	
	200 х 140
	16
	

	Намател /редуктор/ къс
	200 х 160
	16
	

	
	200 х 180
	16
	

	
	225 х 110
	16
	

	
	225 х 140
	16
	

	
	225 х 160
	16
	

	
	225 х 180
	16
	

	
	225 х 200
	16
	

	
	250 х 160
	16
	

	
	250 х 180
	16
	

	
	250 х 200
	16
	

	
	250 х 225
	16
	

	
	280 х 180
	16
	

	
	280 х 200
	16
	

	
	280 х 225
	16
	

	
	280 х 250
	16
	

	
	315 х 200
	16
	

	
	315 х 225
	16
	

	
	315 х 250
	16
	

	
	315 х 280
	16
	

	
	355 х 200
	16
	

	
	355 х 225
	16
	

	
	355 х 250
	16
	

	
	355 х 280
	16
	

	
	355 х 315
	16
	

	
	400 х 225
	16
	

	
	400 х 250
	16
	

	
	400 х 280
	16
	

	
	400 х 315
	16
	

	
	400 х 355
	16
	

	Фланшов накрайник
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	
	250
	16
	

	
	280
	16
	

	
	315
	16
	

	
	355
	16
	

	
	400
	16
	

	Фланец с покритие РР и
чугунена сърцевина


	63 / 50
	16
	

	
	75 / 65
	16
	

	
	90 / 80 
	16
	

	
	110 / 100
	16
	

	
	125 / 100
	16
	

	
	140 / 125
	16
	

	
	160 / 150
	16
	

	
	180 / 150
	16
	

	
	200 / 200
	16
	

	
	225 / 200
	16
	

	
	250 / 250
	16
	

	
	280 / 250
	16
	

	
	315 / 300
	16
	

	
	355 / 350
	16
	

	
	400 / 400
	16
	

	тапа
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	
	250
	16
	

	
	280
	16
	

	
	315
	16
	

	
	355
	16
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Приложение 5

PP - фитинги за бърза механична връзка (БМВ)
стандарт ISO 14236:2000 или еквивалент

	Фитинги
	Диаметър
Мм
	Работно налягане bar
	Ед. цена
лв. / бр. 
за PN 10 
	Работно
налягане
bar
	Ед. цена
лв. / бр. 
за PN 16

	Муфа
	25
	-----
	
	16
	

	
	32
	10
	
	16
	

	
	40
	10
	
	16
	

	
	50
	10
	
	16
	

	
	63
	10
	
	16
	

	
	75
	10
	
	16
	

	
	90
	10
	
	16
	

	
	110
	10
	
	16
	

	Преход външна резба
	25 х ¾", 1"
	10
	
	16
	

	
	32 х ¾", 1", 1¼"
	10
	
	16
	

	
	40 х 1 ", 1¼", 1½"
	10
	
	16
	

	
	50 х 1¼", 1½", 2"
	10
	
	16
	

	
	63 х 1½", 2", 2½"
	10
	
	16
	

	
	75 х 2", 2½", 3"
	10
	
	16
	

	
	90 х 2", 2½", 3", 4"
	10
	
	16
	

	
	110 х 2",3",4"
	10
	
	16
	

	Преход вътрешна резба
	25 х ¾", 1"
	10
	
	16
	

	
	32 х ¾", 1", 1¼"
	10
	
	16
	

	
	40 х 1 ", 1¼", 1½"
	10
	
	16
	

	
	50 х 1¼", 1½", 2"
	10
	
	16
	

	
	63 х 1½", 2"
	10
	
	16
	

	
	75 х 2", 2½", 3"
	10
	
	16
	

	
	90 х 2", 2½", 3"
	10
	
	16
	

	
	110 х 3", 4"
	10
	
	16
	

	Тапа
	25
	10
	
	16
	

	
	32
	10
	
	16
	

	
	40
	10
	
	16
	

	
	50
	10
	
	16
	

	
	63
	10
	
	16
	

	
	75
	10
	
	16
	

	
	90
	10
	
	16
	

	
	110
	10
	
	16
	

	Муфа намалител
	32 х 25
	10
	
	16
	

	
	40 х 32, 25
	10
	
	16
	

	
	50 х 40, 32, 25
	10
	
	16
	

	
	63 х 50, 40, 32
	10
	
	16
	

	
	75 х 63, 50
	10
	
	16
	

	
	90 х 75, 63
	10
	
	16
	

	
	110 х 90, 75
	10
	
	16
	

	90º коляно
	25 х 2
	10
	
	16
	

	
	32 х 32
	10
	
	16
	

	
	40 х 40
	10
	
	16
	

	
	50 х 50
	10
	
	16
	

	
	63 х 63
	10
	
	16
	

	
	75 х 75
	10
	
	16
	

	
	90 х 90
	10
	
	16
	

	
	110 х 110
	10
	
	16
	

	коляно с външна резба
	25 х ¾"
	10
	
	16
	

	
	25 х 1"
	10
	
	16
	

	
	32 х ¾"
	10
	
	16
	

	
	32 х 1"
	10
	
	16
	

	
	32 х 1¼"
	10
	
	16
	

	
	40 х 1"
	10
	
	16
	

	
	40 х 1¼"
	10
	
	16
	

	
	40 х 1½"
	10
	
	16
	

	
	50 х 1¼"
	10
	
	16
	

	
	50 х 1½"
	10
	
	16
	

	
	50 х 2"
	10
	
	16
	

	
	63 х 1½"
	10
	
	16
	

	
	63 х 2"
	10
	
	16
	

	
	63 х 2½"
	10
	
	16
	

	
	75 х 2½"
	10
	
	16
	

	
	75 х 3"
	10
	
	16
	

	
	90 х 3"
	10
	
	16
	

	
	90 х 4"
	10
	
	16
	

	
	110 х 4"
	10
	
	16
	

	коляно с вътрешна резба
	25 х ½"
	10
	
	16
	

	
	25 х ¾"
	10
	
	16
	

	
	25 х 1"
	10
	
	16
	

	
	32 х ½"
	10
	
	16
	

	
	32 х ¾"
	10
	
	16
	

	
	32 х 1"
	10
	
	16
	

	
	32 х 1¼"
	10
	
	16
	

	
	40 х 1"
	10
	
	16
	

	
	40 х 1¼"
	10
	
	16
	

	
	40 х 1½"
	10
	
	16
	

	
	50 х 1¼"
	10
	
	16
	

	
	50 х 1½"
	10
	
	16
	

	
	50 х 2"
	10
	
	16
	

	
	63 х 1½"
	10
	
	16
	

	
	63 х 2"
	10
	
	16
	

	
	63 х 2½"
	10
	
	16
	

	
	75 х 2½"
	10
	
	16
	

	
	75 х 3"
	10
	
	16
	

	
	90 х 3"
	10
	
	16
	

	
	90 х 4"
	10
	
	16
	

	
	110 х 4"
	10
	
	16
	

	тройник
	25 х 25 х 25
	10
	
	16
	

	
	32 х 32 х 32
	10
	
	16
	

	
	40 х 40 х 40
	10
	
	16
	

	
	50 х 50 х 50
	10
	
	16
	

	
	63 х 63 х 63
	10
	
	16
	

	
	75 х 75 х 75
	10
	
	16
	

	
	90 х 90 х 90
	10
	
	16
	

	
	110 х 110 х 110
	10
	
	16
	

	тройник намалител
	32 х 25 х 32
	10
	
	16
	

	
	40 х 32 х 40
	10
	
	16
	

	
	50 х 40 х 50
	10
	
	16
	

	
	63 х 50 х 63
	10
	
	16
	

	
	75 х 63 х 75
	10
	
	16
	

	тройник с външна резба
	25 х ¾" х 25
	10
	
	16
	

	
	25 х 1" х 25
	10
	
	16
	

	
	32 х 1" х 32
	10
	
	16
	

	
	32 х 1¼" х 32
	10
	
	16
	

	
	40 х 1" х 40
	10
	
	16
	

	
	40 х 1¼" х 40
	10
	
	16
	

	
	40 х 1½" х 40
	10
	
	16
	

	
	50 х 1¼" х 50
	10
	
	16
	

	
	50 х 1½" х 50
	10
	
	16
	

	
	50 х 2" х 50
	10
	
	16
	

	
	63 х 1½" х 63
	10
	
	16
	

	
	63 х 2" х 63
	10
	
	16
	

	
	63 х 2½" х 63
	10
	
	16
	

	
	75 х 2 ½" х 75
	10
	
	16
	

	
	75 х 3" х 75
	10
	
	16
	

	
	90 х 3" х 90
	10
	
	16
	

	
	90 х 4" х 90
	10
	
	16
	

	
	110 х 4" х 110
	10
	
	16
	

	90º тройник преход вътрешна резба
	25 х ¾" х 25
	10
	
	16
	

	
	25 х 1" х 25
	10
	
	16
	

	
	32 х ¾" х 32
	10
	
	16
	

	
	32 х 1" х 32
	10
	
	16
	

	
	32 х 1¼" х 32
	10
	
	16
	

	
	40 х 1" х 40
	10
	
	16
	

	
	40 х 1¼" х 40
	10
	
	16
	

	
	40 х 1½" х 40
	10
	
	16
	

	
	50 х 1¼" х 50
	10
	
	16
	

	
	50 х 1½" х 50
	10
	
	16
	

	
	50 х 2" х 50
	10
	
	16
	

	
	63 х 1½" х 63
	10
	
	16
	

	
	63 х 2" х 63
	10
	
	16
	

	
	75 х 2" х 75
	10
	
	16
	

	
	75 х 2½" х 75
	10
	
	16
	

	
	75 х 3" х 75
	10
	
	16
	

	
	90 х 2½" х 90
	10
	
	16
	

	
	90 х 3" х 90
	10
	
	16
	

	
	90 х 4" х 90
	10
	
	16
	

	
	110 х 4" х 110
	10
	
	16
	

	Преход фланец
	75 х 2½"
	10
	
	16
	

	
	75 х 3"
	10
	
	16
	

	
	90 х 3"
	10
	
	16
	

	
	90 х 4"
	10
	
	16
	

	
	110 х 4"
	10
	
	16
	

	Водовземна
скоба
	25 х ½", ¾"
	10
	
	16
	

	
	32 х ½", ¾"
	10
	
	16
	

	
	40 х ½", ¾", 1"
	10
	
	16
	

	
	50 х ½", ¾", 1"
	10
	
	16
	

	
	63 х ½", ¾", 1 ", 1¼", 1½"
	10
	
	16
	

	
	75 х ½", ¾", 1", 1¼", 1½",2"
	10
	
	16
	

	
	90 х ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2"
	10
	
	16
	

	
	110 х ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 3"
	10
	
	16
	

	
	125 х ¾", 1", 1¼", 1½", 2"
	10
	
	16
	

	
	140 х 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3"
	10
	
	16
	

	
	160 х ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 3"
	10
	
	16
	

	
	200 х 1¼", 1½", 2", 3", 4"
	10
	
	16
	

	
	225 х 1¼", 1½", 2", 3", 4"
	10
	
	16
	

	
	250 х 1¼", 1½", 2", 3", 4"
	10
	
	16
	

	
	315 х 1¼", 1½", 2", 3", 4"
	10
	
	16
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Приложение 6

PЕ 100; PEHD – електрозаваряеми фитинги
стандарт БДС EN 12201 - 3

	Електрозаваряеми фитинги
	Диаметър
Мм
	Работно
налягане
bar
	Ед. цена
лв. / бр. 
за PN 16

	Муфа без ограничител

	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	
	250
	16
	

	
	280
	16
	

	
	315
	16
	

	
	355
	16
	

	
	400
	
	

	
	450
	
	

	
	500
	
	

	45º коляно 
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	90º коляно
	63
	16
	

	
	75
	16
	

	
	90
	16
	

	
	110
	16
	

	
	125
	16
	

	
	140
	16
	

	
	160
	16
	

	
	180
	16
	

	
	200
	16
	

	
	225
	16
	

	Преход РЕ-HD 
месинг външна резба
	25 х ¾"
	16
	

	
	32 х 1"
	16
	

	
	32 х 1¼"
	16
	

	
	32 х 1½"
	16
	

	
	40 х 1"
	16
	

	
	40 х 1¼"
	16
	

	
	40 х 1½"
	16
	

	
	40 х 2"
	16
	

	
	50 х 1"
	16
	

	
	50 х 1¼"
	16
	

	
	50 х 1½"
	16
	

	
	50 х 2"
	16
	

	
	63 х 1¼"
	16
	

	
	63 х 1½"
	16
	

	
	63 х 2"
	16
	

	
	75 х 2"
	16
	

	
	75 х 2½"
	16
	

	Преход РЕ-HD 
месинг вътрешна резба

	32 х 1"
	16
	

	
	40 х 1¼"
	16
	

	
	50 х 1½"
	16
	

	
	63 х 1½"
	16
	

	
	63 х 2"
	16
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